Упътване на потребителя за Cyber-shot
Print
Главна страница > Полезни функции за запис > Използване на функции за запис > Компенсация на експонацията

## Компенсация на експонацията

Можете ръчно да регулирате експонацията на стъпки от 1/3 EV в обхват от –2.0 EV до +2.0 EV.

1. MENU (Компенсация на експонацията) желана настройка на експонацията

Регулиране на експонацията за постигане на по-добри изображения
A: Преекспонация (твърде много светлина)
B: Правилна експонация
C: Недостатъчна експонация (твърде малко светлина)

- Когато записаното изображение е преекспонирано, намалете стойността за [Exposure Compensation].

- Когато изображението не е достатъчно експонирано, увеличете стойността за [Exposure Compensation].

Забележки

- Възможно е настройката за експонацията да се окаже неефективна, ако записвате обект в крайно светли или тъмни условия, или когато използвате светкавицата.

Свързан раздел
Опции в менюто, които можете да използвате за всеки режим на запис
Към началото