Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Odpravljanje težav > Odpravljanje težav > Baterija in napajanje

## Baterija in napajanje

Baterije ni mogoče vstaviti v fotoaparat.

- Pravilno vstavite baterijo.

Fotoaparata ni mogoče vklopiti.

- Ko ste vstavili baterijo v fotoaparat, traja nekaj trenutkov, da se fotoaparat vklopi.

- Pravilno vstavite baterijo.

- Če baterije ne uporabljate, se bo izpraznila. Pred uporabo napolnite baterijo.

- Preverite, ali uporabljate združljiv tip baterije. [Podrobnosti]

Fotoaparat se nenadoma izklopi.

- Včasih se pri določeni temperaturi fotoaparata in baterije fotoaparat samodejno izklopi in se tako zaščiti. V tem primeru se pred izklopom fotoaparata na zaslonu prikaže sporočilo.

- Če fotoaparata ne uporabljate nekaj časa in je pri tem vklopljen ter je nastavitev [Power Save] nastavljena na [Standard] ali [Max], se fotoaparat samodejno izklopi in tako prepreči praznenje baterije. Ponovno vklopite fotoaparat.

- Če fotoaparata ne uporabljate določen čas, ko je fotoaparat vklopljen in je postavka [Power Save] nastavljena na [Off] ali pa je fotoaparat za napajanje priključen na omrežni napajalnik, se zaslon samodejno zatemni in tako prepreči poškodbe zaslona. Ponovno pritisnite na zaslon.

Indikator preostanka moči baterije je nepravilen.

- Do tega lahko pride, če fotoaparat uporabljate v izjemno vročem ali hladnem prostoru.

- Kapaciteta baterije se po določenem času uporabe zmanjša. Ko se kapaciteta baterije zelo zmanjša, jo zamenjajte z novo baterijo.

Med polnjenem baterije utripa lučka za polnjenje.

- Preverite, ali uporabljate združljiv tip baterije. [Podrobnosti]

- Pri uporabi baterije, ki je niste uporabljali dlje časa, bo lučka za polnjenje utripala neenakomerno. V tem primeru odstranite baterijo iz fotoaparata in jo ponovno vstavite.

- Za več informacij glejte "Baterija". [Podrobnosti]

Baterija se ni napolnila, čeprav se je lučka za polnjenje izklopila in se je polnjenje dokončalo.

- To se zgodi, če baterijo polnite pri zelo visokih ali nizkih temperaturah. Baterijo polnite pri temperaturah med 10 °C in 30 °C.

Nazaj na začetek