Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju > Ostritev

## Ostritev

Ostritev objekta ob robu zaslona
Spreminjate lahko način ostritve. Če je z načinom samodejne nastavitve ostrine sliko težko izostriti, uporabite meni.
AF je kratica za »Auto Focus«. To je funkcija, ki samodejno nastavi ostrino.

1. MENU (Focus) želeni način

Odvisno od načina snemanja lahko to možnost nastavite s tipkami, ki so prikazane na levi strani zaslona.

| (Multi AF) | Ostrina se samodejno nastavi na objekt na vseh delih okvirja slike. Če med snemanjem fotografij do polovice pritisnete na sprožilec, se okrog izostrenega območja prikaže zelen okvir.

- Če je vklopljena funkcija zaznavanja obrazov, AF da prednost obrazom.

- Če nastavite način (Underwater), se ostritev prilagodi podvodnim pogojem snemanja. Če pri ostritvi sprožilec pritisnete do polovice, se prikaže velik zeleni okvir.

| (Center AF) | Ostrina se samodejno nastavi na objekt, ki se nahaja v sredini okvirja. Skupaj s funkcijo AF zaklenitev vam omogoča snemanje v želeni slikovni kompoziciji.
| (Spot AF) | Ostrina se samodejno nastavi na zelo majhen objekt ali ozko območje. Skupaj s funkcijo AF zaklenitev vam omogoča snemanje v želeni slikovni kompoziciji.

- Pazite, da se fotoaparat ne premakne, ker lahko s tem premaknete nastavitev objekta in iskalec AF območja.

Opombe

- Pri uporabi naslednjih funkcij se iskalec AF območja izklopi in prikaže v pikčasti črti. V tem primeru fotoaparat izostri objekte v sredini zaslona:

- pri vseh funkcijah zoomiranja razen optičnem zoomu

- in pri AF osvetlitvi.

- Če način ostritve ni nastavljen na [Multi AF], ne morete uporabiti funkcije "Face Detection".

- Če je vklopljena ostritev s sledenjem, fotoaparat prednostno izostri objekt, ki ga sledi.

Hitro izberite prednostni objekt
S pritiskom na zaslon prikažite okvir in potem pritisnite sprožilec do polovice. Za preklic ostritve pritisnite na .

### Ostritev objekta ob robu zaslona

Če objekt ni izostren, izvedite naslednje:

1. Sliko naravnajte tako, da bo objekt na sredini iskalca AF območja (A) in za izostritev objekta do polovice pritisnite na sprožilec (AF zaklepanje).

1. Ko indikator za "AE/AF lock" (B) preneha utripati in ostane osvetljen, se vrnite na polno kompozicijo posnetka in sprožilec pritisnite do konca.

Podobne teme
Ostritev s sledenjem
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek