Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Postavke menija, ki so na voljo pri snemanju > Nastavitev zaporednega snemanja

## Nastavitev zaporednega snemanja

Če pritisnete in držite sprožilec, se posname do 10 zaporednih slik.

1. MENU (Cont. Shooting Settings) želeni način

| (Off) | Snemanje posamezne slike.
| (High) | Posnameta se 2 ali največ 10 zaporednih slik.
| (Low)

Opombe

- Bliskavica je nastavljena na [Off].

- Pri snemanju s samosprožilcem se posname serija do 10 slik.

- Snemalni interval se pri nekaterih nastavitvah velikosti slike podaljša.

- Postavke [Focus], [White Balance] in [Exposure Compensation] se nastavijo za prvo sliko in te nastavitve se uporabijo tudi za ostale slike.

- Če [Cont. Shooting Settings] nastavite na [High] ali [Low], lahko izberete ISO hitrost do ISO800.

- Pri snemanju v notranji pomnilnik se nastavi velikost slike [VGA].

- Če je baterija skoraj izpraznjena ali če je notranji pomnilnik ali spominska ploščica polna, se snemanje v načinu "Burst" zaustavi.

- Pri manjši hitrosti zaklopa se lahko zmanjša število posnetkov na sekundo.

Podobne teme
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek