Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Spreminjanje nastavitev > Glavne nastavitve > Eye-Fi

## Eye-Fi

Prenos slikovnih podatkov s kartico Eye-Fi
Nastavitev delovanja funkcije nalaganja kartice Eye-Fi (ni priložena) pri uporabi skupaj s fotoaparatom. Postavka [Eye-Fi] je prikazana samo, če v fotoaparat vstavite kartico Eye-Fi.

1. MENU (Settings) (Main Settings) [Eye-Fi] želeni način

| On | Uporaba funkcije nalaganja. Simbol Eye-Fi na LCD zaslonu se bo spreminjal glede na način komunikacije kartice Eye-Fi. Stanje pripravljenosti. Nobena slika se ne pošlje. Stanje pripravljenosti nalaganja. Povezava. Nalaganje slik. Prišlo je do napake.
| Off | Funkcija nalaganje je izklopljena.

Opombe

- Od decembra 2010 so Eye-Fi na voljo v ZDA, Kanadi, na Japonskem in nekaterih državah EU.

- Več informacij o kartici Eye-Fi lahko dobite pri proizvajalcu ali prodajalcu kartice Eye-Fi.

- Kartico Eye-Fi lahko uporabljate samo v državi nakupa. Uporabljajte jo v skladu z zakonu te države.

- Kartica Eye-Fi ima na voljo brezžično funkcijo LAN. Kartice Eye-Fi ne uporabljajte na mestih, kjer je prepovedana uporaba brezžične LAN funkcije, npr. na letalu. Če v fotoaparat vstavite kartico Eye-Fi postavko [Eye-Fi] nastavite na [Off]. Če funkcijo Eye-Fi nastavite na [Off], se na zaslonu prikaže simbol .

### Prenos slikovnih podatkov s kartico Eye-Fi

1. Nastavite brežično dostopno točko LAN ali smer prenosa Eye-Fi kartice.

Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo kartice Eye-Fi.

1. Po končanih nastavitvah kartico Eye-Fi vstavite v fotoaparat in začnite snemati slike.

Posnete slike se prek brezžične povezave LAN samodejno prenesejo na računalnik itd.
Opombe

- Če prvič uporabljate povsem novo kartico Eye-Fi, najprej na računalnik kopirajte namestitveno datoteko kartice Eye-Fi in potem formatirajte kartico.

- Pred uporabo kartice Eye-Fi posodobite programsko opremo kartice. Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo kartice Eye-Fi.

- Med nalaganjem slikovnih podatkov ni na voljo postavka [Power Save].

- Če se prikaže simbol o napaki , odstranite in ponovno vstavite kartico Eye-Fi ali izklopite in vklopite fotoaparat. Če simbol o napaki ne izgine, obstaja možnost, da je kartica Eye-Fi poškodovana. Za več informacij se obrnite na Eye-Fi, Inc.

- Na brezžično komunikacijo LAN lahko vplivajo druge komunikacijske naprave. V primeru neuspešnega sprejemanja podatkov fotoaparat približajte dostopni točki.

- Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo kartice Eye-Fi.

- Nekatere kartice "Eye-Fi" imajo na voljo način "Endless Memory Mode". Ta izdelek ne podpira načina "Endless Memory Mode". Na kartici Eye-Fi, ki jo želite vstaviti v fotoaparat, izklopite način "Endless Memory Mode". Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo kartice Eye-Fi.

Nazaj na začetek