Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Uporaba postavk menija (Snemanje) > Postavke menija (Snemanje) > Ostritev

## Ostritev

Ostritev objekta ob robu zaslona
Spreminjajte lahko način ostritve. Če je z načinom samodejne nastavitve ostrine sliko težko izostriti, uporabite meni.
AF je kratica za »Auto Focus«. To je funkcija, ki samodejno nastavi ostrino.
Na zaslonu se prikaže izbrani iskalec FM območja.

1. MENU (Focus) želeni način

| (Multi AF) | Ostrina se samodejno nastavi na objekt na vseh področjih okvirja slike. Če med snemanjem fotografij do polovice pritisnete na sprožilec, se bo okoli območja, ki je izostreno, prikaže zelen okvir. Če je vklopljena funkcija "Face Detection", AF da prednost obrazom. Če nastavite (Underwater), se ostritev prilagodi podvodnim pogojem snemanja (samo DSC-W570/W580). Če pri ostritvi sprožilec pritisnete do polovice, se prikaže velik zeleni okvir.
| (Center AF) | Ostrina se samodejno nastavi na objekt, ki se nahaja v sredini okvirja. Skupaj s funkcijo AF lock vam omogoča snemanje v želeni slikovni kompoziciji.
| (Spot AF) | Ostrina se samodejno nastavi na zelo majhen objekt ali ozko območje. Skupaj s funkcijo AF lock vam omogoča snemanje v želeni slikovni kompoziciji. Pazite, da se fotoaparat ne premakne, ker bi s tem premaknili nastavitev objekta in iskalec AF območja.

Opombe

- Če uporabljate funkcijo [Digital Zoom] ali [AF Illuminator],, se iskalec AF območja izklopi in prikaže v pikčasti črti. V tem primeru fotoaparat izostri objekte v sredini zaslona.

- Če je način ostritve ni nastavljen na [Multi AF], ne morete uporabiti funkcije "Face Detection".

- Odvisno od izbranega načina snemanja se lahko zgodi, da ne bo mogoče nastaviti nekaterih postavk menija. Več informacij najdete pod "Postavke menija, ki niso na voljo v nekaterih načinih snemanja". [Podrobnosti]

### Ostritev objekta ob robu zaslona

Če objekt ni izostren, izvedite naslednje:

1. Sliko naravnajte tako, da bo objekt v sredini iskalca AF območja (A) in do polovice pritisnite na sprožilec, da fotoaparat objekt izostri (AF lock).

1. Ko indikator za "AE/AF lock" (B) preneha utripati in ostane prižgan, se vrnite na polno kompozicijo posnetka in do konca pritisnite na sprožilec.

- Postopek lahko ponavljate vse dokler sprožilca ne pritisnete do konca.

Nazaj na začetek