Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Spreminjanje nastavitev > Glavne nastavitve > Nastavitve dostopne točke

## Nastavitve dostopne točke

Uporaba tipkovnice
Druge nastavitvene postavke
Vašo dostopno točko lahko nastavite ročno.
Pred izvedbo postopka preverite SSID ime dostopne točke, varnostni sistem in geslo. Geslo lahko pri nekaterih napravah prednastavite. Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo brezžične dostopne točke ali pa se o tem posvetujte z administratorjem omrežja.

1. MENU (Settings) (Network Settings) [Access point settings]

1. Izberite dostopno točko, ki jo želite registrirati.

Ko je na zaslonu prikazana želena dostopna točka:
Izberite želeno dostopno točko.
Ko na zaslonu ni prikazana želena dostopna točka:
Izberite [Manual setting] in nastavite dostopno točko.
* Več informacij o vnosu podatkov lahko najdete pod "Uporaba tipkovnice".

- Če izberete [Manual regist.], vnesite SSID ime dostopne točke izberite varnostni sistem.

1. Vnesite geslo [OK]

- Pri dostopnih točkah, ki ne prikažejo , ni potrebno vnesti gesla.

1. Izberite [Register] in pritisnite na .

### Uporaba tipkovnice

Pri ročnem vnosu znakov se na zaslonu prikaže tipkovnica.
S pomočjo tipk /// izberite želeno tipko in potem pritisnite za vnos znaka.

| Prikaz na zaslonu | Funkcija
(1) | Input box | Prikaz vnešenih znakov. Če pri vnosu prekoračite število dovoljenih znakov, se na zaslonu prikaže .
(2) | Switch character types | Ob vsakem pritisku na lahko preklapljate med tipi znakov (črke, številke in simboli).
(3) | Keyboard | Ob vsakem pritisku na se prikaže znak, ki ga vnesete. Primer: če želite vnesti "abd" Izberite tipko za "abc" in enkrat pritisnite na , da se prikaže "a" izberite "2" za premik smernika (5) in pritisnite na izberite tipko za "abc" in dvakrat pritisnite na za prikaz "b" izberite tipko za "def" in enkrat pritisnite na za prikaz "d".
(4) | Fix | Potrditev vnosa.
(5) | Move cursor | Premikanje smernika znotraj polja desno ali levo.
(6) | Brisanje | Izbris vnesenega znaka
(7) |  | Nastavitev velike ali male črke naslednjega znaka.
(8) | Space | Vnos presledka.

- Za preklic vnosa izberite [Cancel].

### Druge nastavitvene postavke

Odvisno od statusa ali nastavitvenega načina dostopne točke se lahko zgodi, da boste želeli nastaviti še druge postavke.

Prikaz na zaslonu | Funkcija
WPS PIN | Prikaz PIN kode za vnos v povezano napravo.
IP address setting | Na voljo sta možnosti [Auto] ali [Manual setting].
IP address | Pri ročnem vnosu IP naslova vnesite nastavljen naslov.
Subnet mask/Default gateway | Ko postavko [IP address setting] nastavite na [Manual setting], vnesite IP naslov, ki ustreza IP naslovu vašega omrežja.
Priority Connection | Postavko [Priority Connection] nastavite na [On] ali [Off].

Opomba

- Če želite, da je registrirana dostopna točka prednostna, postavko [Priority Connection] nastavite na [On].

Podobne teme
WPS Push
Nazaj na začetek