#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Popis částí >
- Zpět

# Zpět

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Připojuje existující síť pomocí kabelu Ethernet.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) poskytuje nekomprimované, celodigitální audio/video rozhraní mezi televizorem a HDMI audio/video zařízením. Když připojíte zařízení kompatibilní s ovladačem „Ovládání HDMI“, je podporována komunikace s připojeným zařízením.

   ####

   - Ujistěte se, že používáte pouze autorizovaný kabel HDMI s logem HDMI.
   - Pokud připojujete digitální audio systémy kompatibilní s technologií Audio Return Channel (ARC), použijte HDMI IN 1. Pokud jej nepoužijete je potřeba dodatečného připojení pomocí DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Pokud je zařízení vybaveno konektorem DVI, zapojte jej k HDMI IN 2 na straně televizoru přes rozhraní DVI - HDMI adaptéru (není součástí dodávky) a připojte výstupní audio konektory zařízení k PC/HDMI 2 AUDIO IN které se nachází v PC IN.
3. / AV 1

   Připojte kabelem SCART. Když připojíte analogový dekodér, volič kanálů televizoru vyšle nesrozumitelné signály na dekodér, který je rozšifruje před přehráním.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Můžete poslouchat zvuk televizoru pomocí připojeného systému domácího kina s digitálním vstupem.

5. RF vstup, který připojuje vaší anténu (nadzemní) nebo kabel.

   ####

   - U modelů, které jsou kompatibilní se satelity je dostupný satelitní vstup.

Copyright 2010 Sony Corporation