#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- „BRAVIA“ TV-Funktionen >
- Integriertes WLAN

# Integriertes WLAN

Ermöglicht die schnelle und problemlose Einrichtung einer Funknetzwerkverbindung mit dem Fernsehgerät.

Über das integrierte WLAN-Gerät können Sie eine Verbindung zum Internet und zu Ihrem Heimnetzwerk herstellen. Dank dieser Funktion können Sie problemlos eine WLAN-Verbindung einrichten und die Vorzüge einer kabellosen Netzwerkumgebung nutzen.

####

- Bevor Sie die WLAN-Funktion des Fernsehgeräts einrichten können, müssen Sie einen WLAN-Router konfigurieren.

## Herstellen einer Verbindung mit einem WLAN

Integriertes WLAN bedeutet, dass Sie das Fernsehgerät mit einem WLAN verbinden können. Das Vorgehen beim Einrichten hängt vom Typ des WLANs und des WLAN-Routers ab.

Überprüfen Sie die WLAN-Umgebung vor dem Einrichten eines WLANs wie folgt:

Sicheres WLAN?
Ist der WLAN-Router mit Wi-Fi Protected Set-up (WPS) kompatibel?
JA
NEIN
(3)
(2)
(1)

(1) Nehmen Sie die Konfiguration wie unter „Netzwerkeinstellung“ und „Abgesichertes Netzwerk mit Wi-Fi Protected Set-up (WPS)“ beschrieben vor.

(2) Nehmen Sie die Konfiguration wie unter „Netzwerkeinstellung“ und „Abgesichertes Netzwerk ohne Wi-Fi Protected Set-up (WPS)“ beschrieben vor.

(3) Nehmen Sie die Konfiguration wie unter „Netzwerkeinstellung“ und „Nicht abgesichertes Netzwerk mit beliebigem WLAN-Router“ beschrieben vor.

## Netzwerkeinstellung

„Netzwerkeinstellung“ unterstützt Sie bei der Konfiguration der Netzwerkeinstellungen mit einem Assistenten zum Vornehmen der Einstellungen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Drücken Sie HOME und wählen Sie > Netzwerk > Netzwerkeinstellung.

Auf dem Startbildschirm können Sie das Einstellverfahren je nach Netzwerkumgebung auswählen.

„Netzwerkstatus anzeigen“: Zum Überprüfen des Netzwerkstatus.

„Kabel (LAN) Einstellungen“: Für die Verbindung mit einem Kabelnetzwerk.

„Drahtlos-Einstellungen“: Für die Verbindung mit einem Funknetzwerk.

## Abgesichertes Netzwerk mit Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Der WPS-Standard erleichtert das Einrichten eines sicheren Funkheimnetzwerks, denn dazu brauchen Sie nur die Taste WPS am WLAN-Router zu drücken. Überprüfen Sie die Position der Taste WPS am Router und die Funktionsweise der Taste, bevor Sie ein WLAN einrichten.

1. Wählen Sie „Drahtlos-Einstellungen“ auf dem „Netzwerkeinstellung“-Startbildschirm.

2. Wählen Sie „WPS (Knopfdruck)“ für die Knopfdruckmethode oder „WPS (PIN)“ für die PIN-Methode.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Einstellungsbildschirm.

####

- Für eine Verbindung mit einem WPS-fähigen WLAN muss der WLAN-Router dem WPS-Standard entsprechen.

## Abgesichertes Netzwerk ohne Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Für die Einrichtung eines WLANs benötigen Sie eine SSID (Name des Funknetzwerks) und einen Sicherheitsschlüssel (WEP- oder WPA-Schlüssel). Schlagen Sie gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung zu dem Router nach.

1. Wählen Sie „Drahtlos-Einstellungen“ auf dem „Netzwerkeinstellung“-Startbildschirm.

2. Wählen Sie „Suchlauf“ und wählen Sie in der Liste der gefundenen Funknetzwerke das gewünschte Netzwerk aus.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Einstellungsbildschirm.

## Nicht abgesichertes Netzwerk mit beliebigem WLAN-Router

Für die Einrichtung eines WLANs benötigen Sie eine SSID (Name des Funknetzwerks). Bei diesem Verfahren wird keine Sicherheitsmethode ausgewählt und daher benötigen Sie keinen Sicherheitsschlüssel (WEP- oder WPA-Schlüssel).

1. Wählen Sie „Drahtlos-Einstellungen“ auf dem „Netzwerkeinstellung“-Startbildschirm.

2. Wählen Sie „Suchlauf“ und wählen Sie in der Liste der gefundenen Funknetzwerke das gewünschte Netzwerk aus.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Einstellungsbildschirm.

Copyright 2010 Sony Corporation