#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Description des composants >
- Avant

# Avant

- Capteur de lumière
- Capteur de la télécommande
- (Sans image/Minuterie)
- (Veille)
- I (Marche/Arrêt)
- Détecteur de présence intelligent
- Emetteur de synchronisation 3D

1. Capteur de lumière

   Détecte le niveau d’éclairage ambiant et règle la luminosité de l’écran en conséquence.

   Ne posez aucun objet à proximité du capteur, car cela pourrait gêner son fonctionnement.

2. Capteur de la télécommande

   Reçoit les signaux de la télécommande.

   Ne posez aucun objet à proximité du capteur, car cela pourrait gêner son fonctionnement.

3. (Sans image/Minuterie)

   S’allume en vert lorsque vous sélectionnez « Sans image ».

   S’allume en orange lorsque vous réglez la minuterie.

   S’allume et/ou clignote en orange pendant la mise à niveau du logiciel.

4. (Veille)

   S’allume en rouge lorsque votre téléviseur est en mode de veille, en mode d’économie d’énergie du PC ou lors de la mise à niveau du logiciel.

5. I (Marche/Arrêt)

   S’allume en vert lorsque le téléviseur est sous tension.

6. Détecteur de présence intelligent

   Détecte les mouvements du corps et les traits du visage du public.

   ####

   - Ne posez aucun objet à proximité du capteur, car cela pourrait gêner son fonctionnement.
7. Emetteur de synchronisation 3D

   Emet le signal de synchronisation 3D.

   ####

   - Ne posez aucun objet devant l’émetteur de synchronisation 3D, car cela pourrait gêner son fonctionnement.

Copyright 2010 Sony Corporation