#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Description des composants >
- Arrière

# Arrière

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Pour se connecter à un réseau existant à l’aide d’un câble Ethernet.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fournit une interface audio/vidéo numérique intégrale non compressée entre ce téléviseur et un appareil audio/vidéo compatible HDMI. En outre, quand vous raccordez l’appareil compatible avec la fonction « Commande pour HDMI », la communication avec celui-ci est prise en charge.

   ####

   - Veillez à utiliser exclusivement un câble HDMI agréé, doté du logo HDMI.
   - Lors du raccordement à un système audio numérique compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC), utilisez la prise HDMI IN 1. Sinon, un raccordement supplémentaire via la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.
   - Si l’appareil est doté d’une prise DVI, raccordez-la à la prise HDMI IN 2 située sur le côté du téléviseur via un adaptateur DVI - HDMI (non fourni), puis raccordez les prises de sortie audio de l’appareil à la prise PC/HDMI 2 AUDIO IN située dans la prise PC IN.
3. / AV 1

   Procédez au raccordement à l’aide d’un câble PERITEL. Lorsque vous raccordez un décodeur analogique, le tuner du téléviseur reproduit des signaux brouillés vers le décodeur, puis le décodeur les décode avant de les reproduire à son tour.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Vous pouvez écouter le son du téléviseur via le système home cinéma doté d’une entrée numérique raccordé.

5. Entrée RF pour le raccordement à votre câble ou antenne.

   ####

   - Pour les modèles compatibles avec la réception par satellite, une entrée satellite est également disponible.

Copyright 2010 Sony Corporation