#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Opis części >
- Tył

# Tył

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Umożliwia podłączenie do istniejącej sieci przy użyciu kabla Ethernet.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to interfejs nieskompresowanego cyfrowego audio i wideo pomiędzy telewizorem i urządzeniami audio/wideo ze złączem HDMI. Ponadto po podłączeniu sprzętu zgodnego z funkcją „Sterowanie przez HDMI” obsługiwana jest komunikacja z podłączonym sprzętem.

   ####

   - Należy stosować wyłącznie autoryzowane kable HDMI oznaczone logo HDMI.
   - Podłączając cyfrowy system audio zgodny z technologią Audio Return Channel (ARC), należy podłączyć go do wejścia HDMI IN 1. W przeciwnym razie konieczne będzie dodatkowe połączenie ze złączem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI, należy je podłączyć do portu HDMI IN 2 z boku telewizora za pomocą łączówki DVI-HDMI (nie wchodzi w skład zestawu), a gniazdo wyjścia audio urządzenia połączyć z gniazdem PC/HDMI 2 AUDIO IN w złączu PC IN.
3. / AV 1

   Podłącz przy użyciu kabla SCART. Po podłączeniu dekodera analogowego tuner TV doprowadza zakodowany sygnał do dekodera, a dekoder odkodowuje zaszyfrowane sygnały przed przekazaniem ich dalej.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Dźwięk z telewizora można odtwarzać na podłączonym systemie kina domowego z wejściem cyfrowym.

5. Wejście RF połączone z anteną lub dekoderem telewizji kablowej.

   ####

   - W modelach satelitarnych dostępne jest również wejście satelitarne.

Copyright 2010 Sony Corporation