#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Beschreibung der Teile und Bedienelemente >
- Hinten

# Hinten

- 3D SYNC
- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. 3D SYNC

   Zum Anschließen des 3D Synchronsenders, der gesondert erhältlich ist.

2. LAN

   Hiermit können Sie über ein Ethernet-Kabel eine Verbindung mit einem vorhandenen Netzwerk herstellen.

3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine vollständig digitale Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung unkomprimierter Daten zwischen dem Fernsehgerät und HDMI-fähigen Audio-/Videogeräten. Wenn ein mit der „Steuerung für HDMI“ kompatibles Gerät angeschlossen ist, wird außerdem die Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerät unterstützt.

   ####

   - Verwenden Sie nur zugelassene HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo.
   - Wenn Sie ein digitales Audiosystem anschließen, das mit Audiorückkanaltechnologie (ARC, Audio Return Channel) kompatibel ist, verwenden Sie HDMI IN 1. Andernfalls ist eine zusätzliche Verbindung über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich.
   - Ein Gerät mit einer DVI-Buchse schließen Sie über einen DVI-HDMI-Adapter (nicht mitgeliefert) an HDMI IN 2 seitlich am Fernsehgerät an und verbinden die Audioausgänge des Geräts mit PC/HDMI 2 AUDIO IN im Bereich PC IN.
4. / AV 1

   Zum Anschließen eines SCART-Adapters. Wenn Sie einen analogen Decoder anschließen, gibt der Fernsehtuner verschlüsselte Signale an den Decoder aus und der Decoder decodiert diese Signale, bevor sie ausgegeben werden.

5. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Sie können den Ton vom Fernsehgerät über eine Heimkinoanlage mit digitalem Eingang ausgeben lassen.

6. HF-Eingang für den Anschluss des Kabels oder der Antenne.

   ####

   - Bei Modellen mit Satellitentuner steht außerdem ein Satelliteneingang zur Verfügung.

Copyright 2010 Sony Corporation