#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Fonctions du téléviseur « BRAVIA » >
- LAN (réseau local) sans fil intégré

# LAN (réseau local) sans fil intégré

Fournit à votre téléviseur une connexion réseau sans fil simple et rapide à installer.

Le dispositif LAN sans fil intégré permet de connecter votre téléviseur à Internet et au réseau domestique. Avec cette fonction, vous pouvez vous connecter aisément à un LAN sans fil et profiter des avantages du réseau dans un environnement sans fil.

####

- Avant de configurer la fonction LAN sans fil du téléviseur, veillez à configurer un routeur LAN sans fil.

## Connexion à votre LAN sans fil

A l’aide de la fonction LAN (réseau local) sans fil intégré, vous pouvez connecter le téléviseur à votre LAN sans fil. La procédure de configuration varie selon le type de LAN sans fil et de routeur LAN sans fil utilisés.

Avant de configurer un LAN sans fil, vérifiez votre environnement LAN sans fil à l’aide du schéma suivant.

LAN sans fil sécurisé ?
Utilisez-vous un routeur LAN sans fil compatible avec WPS (Wi-Fi Protected Set-up) ?
OUI
NON
(3)
(2)
(1)

(1) Conformez-vous à la configuration des sections « Réglage réseau » et « Réseau sécurisé avec WPS (Wi-Fi Protected Set-up) ».

(2) Conformez-vous à la configuration des sections « Réglage réseau » et « Réseau sécurisé sans WPS (Wi-Fi Protected Set-up) ».

(3) Conformez-vous à la configuration des sections « Réglage réseau » et « Réseau non sécurisé avec un type quelconque de routeur LAN sans fil ».

## Réglage réseau

« Réglage réseau » permet de configurer vos réglages réseau à l’aide de l’Assistant de réglage. Suivez les instructions affichées à l’écran.

Appuyez sur HOME, puis sélectionnez > Réseau > Réglage réseau.

L’écran de démarrage permet de sélectionner la procédure de réglage en fonction de votre environnement réseau.

« Afficher l'état du réseau » : sélectionnez cette option pour vérifier l’état de votre réseau.

« Réglage réseau filaire » : pour se connecter à un réseau câblé.

« Réglage réseau sans fil » : pour se connecter à un réseau sans fil.

## Réseau sécurisé avec WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Grâce à la norme WPS, la sécurité d’un réseau domestique sans fil se limite à une pression sur la touche WPS du routeur LAN sans fil. Avant de configurer un LAN sans fil, vérifiez la position de la touche WPS du routeur et son mode de fonctionnement.

1. Sélectionnez « Réglage réseau sans fil » dans l’écran de démarrage « Réglage réseau ».

2. Sélectionnez « WPS (bouton-poussoir) » pour utiliser la méthode du bouton-poussoir ou « WPS (PIN) » pour utiliser la méthode PIN.

3. Suivez les instructions affichées sur l’écran de réglage.

####

- Pour vous connecter à un LAN sans fil avec WPS, votre routeur LAN sans fil doit prendre en charge la norme WPS.

## Réseau sécurisé sans WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Pour configurer un LAN sans fil, un SSID (nom de réseau sans fil) et une clé de sécurité (clé WEP ou WPA) sont nécessaires. Si vous ne les connaissez pas, consultez le mode d’emploi de votre routeur.

1. Sélectionnez « Réglage réseau sans fil » dans l’écran de démarrage « Réglage réseau ».

2. Sélectionnez « Rechercher », puis choisissez un réseau dans la liste des réseaux sans fil détectés.

3. Suivez les instructions affichées sur l’écran de réglage.

## Réseau non sécurisé avec un type quelconque de routeur LAN sans fil

Pour configurer un LAN sans fil, un SSID (nom de réseau sans fil) est nécessaire. Aucune clé de sécurité (clé WEP ou WPA) n’est requise, car vous ne devez sélectionner aucune méthode de sécurité pour cette procédure.

1. Sélectionnez « Réglage réseau sans fil » dans l’écran de démarrage « Réglage réseau ».

2. Sélectionnez « Rechercher », puis choisissez un réseau dans la liste des réseaux sans fil détectés.

3. Suivez les instructions affichées sur l’écran de réglage.

Copyright 2010 Sony Corporation