#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Описание частей >
- Задний

# Задний

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Подключение к существующей сети с помощью кабеля Ethernet.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface – мультимедийный интерфейс высокой четкости) обеспечивает передачу несжатых, только цифровых аудио-/видеоданных между данным телевизором и любым аудио-/видеооборудованием, поддерживающим технологию HDMI. Кроме этого, при подключении устройства, совместимого с функцией “Контроль по HDMI”, обеспечивается поддержка связи с подключенным оборудованием.

   ####

   - Используйте только сертифицированный HDMI-кабель с логотипом HDMI.
   - При подключении цифровой аудиосистемы, поддерживающей технологию Audio Return Channel (ARC) используйте вход HDMI IN 1. В противном случае необходимо дополнительное подключение к выходу DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Если устройство оборудовано гнездом DVI, подключите его ко входу HDMI IN 2 на боковой стороне телевизора с помощью переходного интерфейса DVI - HDMI (приобретается дополнительно), а затем подключите гнезда аудиовыхода ко входу PC/HDMI 2 AUDIO IN, который расположен в месте входа PC IN.
3. / AV 1

   Подключение с помощью кабеля SCART. При подключении аналогового декодера кодированный сигнал от ТВ-тюнера поступает на декодер, затем декодер выводит сигнал в декодированном виде.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Используя цифровой выход, можно выводить звук телевизора через подсоединенную систему домашнего кинотеатра.

5. Вход RF, использующийся для подключения кабеля или антенны AM.

   ####

   - Для моделей, поддерживающих спутниковые каналы, также доступен спутниковый вход.

Copyright 2010 Sony Corporation