#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Riešenie problémov >
- Sieťové pripojenie

# Sieťové pripojenie

- Spojenie nefunguje.
- Nenašiel sa žiaden server, nenačítal sa žiaden zoznam a nefunguje prehrávanie.
- Zmeny na serveri neprebehli správne.
- Nezobrazujú sa súbory s fotografiami, hudbou alebo videom.
- TV prijímač nemožno nájsť cez zariadenie kompatibilné so zobrazovačom.
- Nie je možný prístup k aplikáciám Widgety, aj keď sú aplikácie Widgety už nainštalované.

Spojenie nefunguje.
  - Skontrolujte pripojenie
  - - Overte, či používate priamo zapojený kábel ako kábel siete LAN.
  - - Skontrolujte, či je kábel pevne pripojený.
  - - Skontrolujte prepojenie medzi TV prijímačom a smerovačom.
  - Skontrolujte nastavenia
  - - Zmeňte položku Adresa IP pre nastavenie DNS server.
  - - Obráťte sa na vášho poskytovateľa internetových služieb.
  - - Ak nepoznáte adresu DNS vášho poskytovateľa internetových služieb, zadajte položku Adresa IP smerovača.
Nenašiel sa žiaden server, nenačítal sa žiaden zoznam a nefunguje prehrávanie.
  - Po zmene nastavení servera vypnite a zapnite TV prehrávač stlačením na TV prijímači.
  - Spustite funkciu „Diagnostika servera“.
  - Ak používate počítač ako server
  - - Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Nevypínajte osobný počítač počas prístupu k nemu.
  - - Ak má osobný počítač nainštalovaný bezpečnostný softvér, umožnite pripojenie externých zariadení. Podrobnosti nájdete v príručke dodanej s vaším bezpečnostným softvérom.
  - - Zastavte serverovú aplikáciu a reštartujte ju, ak má server problém so stabilitou. Ak je server aj naďalej nestabilný, reštartujte osobný počítač.
  - - Znížte počet aplikácií spustených na osobnom počítači; server môže byť preťažený.
  - - Znížte množstvo obsahu; server môže byť preťažený.
Zmeny na serveri neprebehli správne.
  - Niekedy sa zmeny neprejavia v zobrazení na TV prijímači aj napriek skutočnosti, že bol na server pridaný a/alebo z neho odstránený obsah. Prejdite o úroveň vyššie a pokúste sa znovu otvoriť priečinok či server.
Nezobrazujú sa súbory s fotografiami, hudbou alebo videom.
  - Predbežná kontrola
  - - Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje funkciu DLNA.
  - - Nezaručuje sa fungovanie všetkých serverov. Operácie sa tiež líšia v závislosti od funkcií servera a daného obsahu.
  - - Zapnite pripojené zariadenie.
  - Skontrolujte pripojenia overením, či je kábel siete LAN alebo napájací kábel servera riadne zapojený.
  - Skontrolujte nastavenia
  - - Skontrolujte, či je pripojené zariadenie zaregistrované v položke „Nastavenie zobrazenia serverov“.
  - - Skontrolujte, či je server správne nakonfigurovaný.
  - - Skontrolujte, či je vybraté zariadenie pripojené k sieti a je k nemu umožnený prístup.
  - - Stlačte HOME, zvoľte > Sieť > Diagnostika servera. Ak sú Sieť > Nastavenie siete > Zobraziť stav siete > Adresa IP Nastavenia nastavené na „Auto“, môže v prípade neprítomnosti DHCP servera rozpoznanie zariadení chvíľu trvať.
  - - Pri prehrávaní obsahu z vášho osobného počítača upravte nastavenia brány firewall.
TV prijímač nemožno nájsť cez zariadenie kompatibilné so zobrazovačom.
  - Skontrolujte pripojenia overením, či je kábel siete LAN alebo napájací kábel zariadenia riadne zapojený.
  - Skontrolujte pripojenia alebo nastavenia bezdrôtovej siete LAN.
  - Skontrolujte nastavenia (Stlačte HOME a zvoľte > Sieť > Renderer.)
  - - Potvrďte, že „Funkcia Renderer“ je aktívna.
  - - Potvrďte, že pripojené zariadenie je zaregistrované v položke „Ovládanie prístupu Renderera“.
Nie je možný prístup k Widgety, aj keď sú Widgety už nainštalované.
  - Skontrolujte, či je kábel siete LAN alebo napájacia šnúra smerovača/modemu riadne zapojený.*
  - Skontrolujte pripojenia a nastavenia bezdrôtovej siete LAN.
  - Skúste použiť Widgety neskôr. Server poskytovateľa obsahu Widget môže byť mimo prevádzky.
  - * Váš smerovač/modem musí byť vopred nastavený na pripojenie k internetu. Spojte sa so svojím poskytovateľom internetových služieb pre nastavenia smerovača/modemu.
Nie je možné nadviazať pripojenie bezdrôtovej siete LAN alebo sú zlé podmienky na príjem rádiového signálu.
  - Skontrolujte miesto inštalácie TV prijímača a bezdrôtového smerovača LAN. Stav signálu môže byť ovplyvnený z nasledujúcich príčin.
  - - V blízkosti sa nachádzajú iné bezdrôtové zariadenia, mikrovlnné zariadenia, fluorescenčné svetlá a pod.
  - - Medzi bezdrôtovým smerovačom LAN a TV prijímačom sa nachádza múr alebo stena.
  - Pri použití adaptéra USB bezdrôtovej siete LAN ho posúvajte tak, aby ste sa vyhli rušeniu signálu, pričom použite predlžovací kábel so základnou jednotkou (voliteľné príslušenstvo).

Copyright 2010 Sony Corporation