#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Funzioni del televisore “BRAVIA” >
- LAN wireless integrata

# LAN wireless integrata

Consente di ottenere una connessione di rete wireless per il televisore con un’impostazione facile e veloce.

Il dispositivo LAN wireless integrato consente di effettuare una connessione a Internet e alla rete domestica dal televisore. Con questa funzione è possibile connettersi facilmente a una LAN wireless e sfruttare i vantaggi della rete in un ambiente senza fili.

####

- Prima di impostare la funzione LAN wireless sul televisore, è necessario configurare un router LAN wireless.

## Connessione alla LAN wireless

Utilizzare la funzione LAN wireless integrata per connettere il televisore alla LAN wireless. La procedura di configurazione dipende dal tipo di LAN wireless e dal router LAN wireless.

Prima di impostare una LAN wireless, eseguire un controllo dell’ambiente della LAN wireless utilizzando il seguente schema.

LAN wireless protetta?
Si utilizza un router LAN wireless compatibile con Wi-Fi Protected Set-up (WPS)?
SÌ
NO
(3)
(2)
(1)

(1) Attenersi alle istruzioni di configurazione di “Impostazione rete” e “Rete protetta con Wi-Fi Protected Set-up (WPS)”.

(2) Attenersi alle istruzioni di configurazione di “Impostazione rete” e “Rete protetta senza Wi-Fi Protected Set-up (WPS)”.

(3) Attenersi alle istruzioni di configurazione di “Impostazione rete” e “Rete non protetta con qualsiasi tipo di router LAN wireless”.

## Impostazione rete

“Impostazione rete” consente di facilitare la configurazione delle impostazioni di rete grazie a una procedura guidata. Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Premere HOME, quindi selezionare > Rete > Impostazione rete.

La schermata iniziale consente di selezionare una procedura di impostazione in base al proprio ambiente di rete.

“Visualizza stato di rete”: effettuare questa selezione per controllare lo stato della rete.

“Impostazione rete cablata”: utilizzare questa impostazione per la connessione a una rete cablata.

“Impostazione rete wireless”: utilizzare questa impostazione per la connessione a una rete wireless.

## Rete protetta con Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Lo standard WPS facilita la protezione di una rete domestica wireless con la semplice pressione del tasto WPS sul router LAN wireless. Prima di configurare una LAN wireless, controllare la posizione del tasto WPS sul router e verificarne la modalità di utilizzo.

1. Selezionare “Impostazione rete wireless” nella schermata iniziale “Impostazione rete”.

2. Selezionare “WPS (pulsante)” per utilizzare il pulsante o “WPS (PIN)” per utilizzare il PIN.

3. Attenersi alle istruzioni nella schermata di impostazione.

####

- Per connettersi a una LAN wireless con WPS, il router LAN wireless deve supportare lo standard WPS.

## Rete protetta senza Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Per l’impostazione di una LAN wireless sono necessari il SSID (nome della rete wireless) e la chiave di protezione (WEP o WPA). Se non sono noti, consultare il manuale di istruzioni del router.

1. Selezionare “Impostazione rete wireless” nella schermata iniziale “Impostazione rete”.

2. Selezionare “Scansione”, quindi selezionare una rete dall’elenco di reti wireless individuate.

3. Attenersi alle istruzioni nella schermata di impostazione.

## Rete non protetta con qualsiasi tipo di router LAN wireless

Per l’impostazione di una LAN wireless è necessario il SSID (nome della rete wireless). La chiave di protezione (WEP o WPA) non è richiesta, perché con questa procedura non è necessario selezionare un metodo di protezione.

1. Selezionare “Impostazione rete wireless” nella schermata iniziale “Impostazione rete”.

2. Selezionare “Scansione”, quindi selezionare una rete dall’elenco di reti wireless individuate.

3. Attenersi alle istruzioni nella schermata di impostazione.

Copyright 2010 Sony Corporation