#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Risoluzione dei problemi >
- Immagine

# Immagine

- Nessuna informazione dagli apparecchi collegati.
- Effetto ghosting o immagini doppie.
- Visualizzazione di soli disturbi sullo schermo.
- Disturbo immagine o dell’audio durante la visione di un canale televisivo.
- Piccoli puntini neri e/o luminosi sullo schermo.
- Immagini distorte.
- Colore assente nelle immagini.

Nessuna informazione dagli apparecchi collegati.
  - Premere per visualizzare l’elenco degli ingressi, quindi selezionare l’ingresso desiderato.
  - Controllare il collegamento tra l’apparecchio e il televisore.
Effetto ghosting o immagini doppie.
  - Controllare il collegamento dell’antenna o del cavo.
  - Controllare la posizione e la direzione dell’antenna.
Visualizzazione di soli disturbi sullo schermo.
  - Controllare che l’antenna non sia rotta o piegata.
  - Controllare che la durata dell’antenna non sia giunta al termine (3-5 anni in caso di uso normale, 1-2 anni in zone di mare).
Disturbo immagine o dell’audio durante la visione di un canale televisivo.
  - Regolare “AFT” (Automatic Fine Tuning, sintonia fine automatica) per ottenere una migliore ricezione dell’immagine.
Piccoli puntini neri e/o luminosi sullo schermo.
  - Lo schermo è composto di pixel. Eventuali puntini neri e/o luminosi (pixel) sullo schermo non sono indice di un problema di funzionamento.
Immagini distorte.
  - Selezionare “Standard” o “No” in “Motionflow”.
  - Cambiare l’impostazione corrente di “Modalità Film” in altre impostazioni.
Colore assente nelle immagini.
  - Selezionare “Ripristino” in “Immagine”.
Colore assente nelle immagini provenienti da apparecchi collegati alle prese COMPONENT IN.
  - Controllare il collegamento delle prese COMPONENT IN e verificare che i connettori siano saldamente inseriti nelle prese.
Nessuna immagine proveniente dall’apparecchio collegato.
  - Accendere l’apparecchio collegato.
  - Controllare il collegamento del cavo.
  - Premere per visualizzare l’elenco degli ingressi, quindi selezionare l’ingresso desiderato.
  - Inserire correttamente la scheda di memoria o un altro dispositivo di memorizzazione, come la fotocamera digitale.
  - Assicurarsi che la scheda di memoria (presente in alcuni apparecchi, come le fotocamere digitali) sia stata formattata correttamente.
  - Il funzionamento non è garantito per tutti i dispositivi USB. Inoltre, il funzionamento dipende dalle caratteristiche del dispositivo USB o dei file video in fase di riproduzione.
Non è possibile selezionare l’apparecchio collegato nell’Home menu.
  - Controllare il collegamento del cavo.
  - Impostare i server da visualizzare nell’Home menu.
Gli Occhiali 3D non si indossano bene. (la figura seguente mostra TDG-BR100).
  - Attenersi alle seguenti istruzioni, facendo riferimento alla figura.
  - Regolare adeguatamente entrambi gli interruttori laterali. Premere leggermente le stanghette verso l’interno per regolare gli interruttori. ()
  - Piegare le stanghette, regolandole adeguatamente. ()
  - Regolare adeguatamente il nasello. ()
L’indicatore LED sugli Occhiali 3D lampeggia. (la figura seguente mostra TDG-BR100).
  - Attenersi alle seguenti spiegazioni, facendo riferimento alla figura.
  - Lampeggia ogni 3 secondi: gli occhiali sono accesi.
  - Lampeggia 3 volte: gli occhiali sono stati spenti. Gli occhiali si spengono se si tiene premuto il tasto di accensione per 2 secondi o se per più di 5 minuti non viene rilevato alcun segnale proveniente dal Trasmettitore Sincronizzato 3D.
  - Lampeggia 3 volte ogni 3 secondi: la pila è quasi esaurita. Sostituire la pila.
  - Indicatore LED
Gli Occhiali 3D non si accendono. (le figure seguenti mostrano TDG-BR100).
  - Sostituire la pila attendendosi alle seguenti istruzioni e figure.
  - 1: Aprire lo scomparto della pila con una moneta o simili.
  - 2: Premere il bordo della pila ed estrarla.
  - 3: Inserire una pila (CR2032) con il lato positivo (+) rivolto verso l’alto.
  - 4: Richiudere lo scomparto della pila con una moneta o simili.
  - 5: Assicurarsi che lo scomparto sia ben chiuso.
  - Pila (CR2032)
    Moneta o simili

  ####

  - Quando si apre o si chiude lo scomparto della pila, assicurarsi di inserire saldamente una moneta o simili per evitare scivolamenti.
Le immagini 3D non vengono visualizzate/l’effetto 3D è debole.
  - Verificare il collegamento tra il Trasmettitore Sincronizzato 3D e la presa 3D SYNC OUT (se la funzione richiede il Trasmettitore Sincronizzato 3D). Fare riferimento alle figura e alle istruzioni seguenti.
  - - Accertarsi di spegnere il televisore prima di collegare il Trasmettitore Sincronizzato 3D.
  - - Accertarsi che “Menu 3D” sia visualizzato sullo schermo premendo OPTIONS sul telecomando, una volta completato il collegamento.
  - TV
    Trasmettitore Sincronizzato 3D
    3D SYNC OUT

  ####

  Il Trasmettitore Sincronizzato 3D è integrato in base al modello del televisore.

  - Premere il tasto 3D sul telecomando.
  - Sostituire la pila degli Occhiali 3D.
  - Accertarsi che gli Occhiali 3D siano accesi.
  - Impostare l’angolazione appropriata per il Trasmettitore Sincronizzato 3D (opzionale) utilizzando la funzione di regolazione dell’angolazione, oppure cambiare la sua collocazione.
  - Assicurarsi che non si interpongano ostacoli tra il Trasmettitore Sincronizzato 3D e gli Occhiali 3D.
  - Se appare la schermata delle impostazioni del “Menu 3D” ma non vengono visualizzate immagini 3D, spegnere il dispositivo che riproduce il contenuto 3D, quindi accenderlo nuovamente.
  - Il Trasmettitore Sincronizzato 3D potrebbe non funzionare se esposto alla luce diretta del sole.
  - L’effetto 3D percepito può variare da persona a persona.
  - L’effetto 3D può risultare meno pronunciato in caso di bassa temperatura dell’ambiente.
  - L’effetto 3D può essere meno pronunciatio e i colori possono risultare alterati stando distesi o con la testa inclinata.
Durante la visione di immagini 3D, vengono visualizzate barre nere su entrambi i lati dello schermo.
  - Vengono visualizzate barre nere su entrambi i lati dello schermo al fine di elaborare segnali 3D per la modalità di visualizzazione 3D simulato o durante la regolazione della profondità delle immagini 3D in “Regolazione profondità 3D”.
La visualizzazione 3D si attiva automaticamente quando viene rilevato un segnale 3D.
  - Selezionare “No” in “3D automatico” per attivare o disattivare manualmente la visualizzazione 3D. Premere HOME, quindi selezionare > Visualizzazione > Impostazioni 3D.
Il messaggio “È stato rilevato un segnale 3D.” viene visualizzato automaticamente quando viene rilevato un segnale 3D.
  - Selezionare “No” in “Notifica di segnale 3D”. Premere HOME, quindi selezionare > Visualizzazione > Impostazioni 3D.

Copyright 2010 Sony Corporation