#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Przyd. funkcje ofer. przez podł. sprzęt >
- Ustawienia

# Ustawienia

Podłącz kabel sieci LAN lub dodaj telewizor do bezprzewodowej sieci LAN, aby cieszyć się funkcjami internetowymi „BRAVIA”.

Modem z funkcjami routera
Internet
TV

## Podłączanie do Internetu

Korzystając z funkcji sieciowych, można podłączyć telewizor do Internetu. Procedura konfiguracji różni się w zależności od typu sieci i routera LAN.

Przed konfiguracją połączenia z Internetem:

- - Skonfiguruj router sieci LAN.
- - Sprawdź środowisko bezprzewodowej sieci LAN, korzystając z poniższego diagramu. W przypadku sieci przewodowej, przejdź bezpośrednio do (4).

Bezpieczna bezprzewodowa sieć LAN?
Czy używany jest router bezprzewodowej sieci LAN zgodny z zabezpieczoną konfiguracją Wi-Fi (WPS)?
TAK
NIE
(3)
(2)
(1)

(1) Postępuj zgodnie z punktami „Ustawienia sieci” i „Zabezpieczona sieć z zabezpieczoną konfiguracją Wi-Fi (WPS)”.

(2) Postępuj zgodnie z punktami „Ustawienia sieci” i „Zabezpieczona sieć bez zabezpieczonej konfiguracji Wi-Fi (WPS)”.

(3) Postępuj zgodnie z punktami „Ustawienia sieci” i „Niezabezpieczona sieć z dowolnym typem routera bezprzewodowej sieci LAN”.

(4) Przejdź do punktu „Ustawienia sieci” i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

## Ustawienia sieci

Funkcja „Ustawienia sieci” pomaga skonfigurować ustawienia sieciowe przy użyciu kreatora ustawień. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Naciśnij HOME, a następnie wybierz kolejno: > Sieć > Ustawienia sieci.

Ekran początkowy umożliwia wybór procedury konfiguracji w zależności od środowiska sieciowego.

„Wyświetl stan sieci”: wybierz, aby sprawdzić stan sieci.

„Ustawienia sieci przewodowej”: użyj w celu połączenia z siecią przewodową.

„Ustawienia sieci bezprzewodowej”: użyj w celu połączenia z siecią bezprzewodową.

## Zabezpieczona sieć z zabezpieczoną konfiguracją Wi-Fi (WPS)

Standard WPS ułatwia zabezpieczenie bezprzewodowej sieci domowej. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS na routerze bezprzewodowej sieci LAN. Przed skonfigurowaniem bezprzewodowej sieci LAN należy sprawdzić umiejscowienie przycisku WPS na routerze i sposób jego użycia.

1. Wybierz opcję „Ustawienia sieci bezprzewodowej” z ekranu startowego „Ustawienia sieci”.

2. Wybierz „WPS (naciśnięcie przycisku)”, aby wybrać metodę z naciskaniem przycisku lub „WPS (kod PIN)”, aby skorzystać z metody z numerem PIN.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie konfiguracji.

####

- Aby podłączyć telewizor do bezprzewodowej sieci LAN z funkcją WPS, router bezprzewodowej sieci LAN musi obsługiwać standard WPS.

## Zabezpieczona sieć bez zabezpieczonej konfiguracji Wi-Fi (WPS)

Do skonfigurowania bezprzewodowej sieci LAN wymagany jest identyfikator SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) i klucz zabezpieczający (WEP lub WPA). Jeżeli nie są one znane, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika routera.

1. Wybierz opcję „Ustawienia sieci bezprzewodowej” z ekranu startowego „Ustawienia sieci”.

2. Wybierz opcję „Wyszukaj”, a następnie wybierz sieć z listy znalezionych sieci bezprzewodowych.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie konfiguracji.

## Niezabezpieczona sieć z dowolnym typem routera bezprzewodowej sieci LAN

Do konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN wymagany jest identyfikator SSID (nazwa sieci bezprzewodowej). Klucz zabezpieczający (WEP lub WPA) nie jest potrzebny, ponieważ przy tej procedurze nie ma potrzeby wyboru metody zabezpieczenia.

1. Wybierz opcję „Ustawienia sieci bezprzewodowej” z ekranu startowego „Ustawienia sieci”.

2. Wybierz opcję „Wyszukaj”, a następnie wybierz sieć z listy znalezionych sieci bezprzewodowych.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie konfiguracji.

## Sprawdzanie połączenia sieciowego

Wprowadź odpowiednie wartości (alfanumeryczne) dla routera, jeśli to konieczne. Pozycje które należy ustawić (np. Adres IP, Maska podsieci, DHCP) mogą różnić się zależnie od dostawcy usług internetowych lub modelu routera. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dostarczanej przez dostawcę usług internetowych lub instrukcji dołączanej do routera.

1. Wybierz „Automat.”, aby automatycznie skonfigurować Adres IP i serwer proxy lub „Własny”, aby ustawić je ręcznie.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie konfiguracji.

Copyright 2010 Sony Corporation