#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Descrizione dei componenti >
- Anteriore

# Anteriore

- Sensore illuminazione
- Sensore del telecomando
- (Immagine Assente/Timer)
- (Standby)
- I (Accensione)

1. Sensore illuminazione

   Consente di rilevare il livello di luce nell’ambiente e regolare di conseguenza la luminosita dello schermo.

   Non posizionare alcun oggetto in prossimità del sensore per evitare di comprometterne la funzione.

2. Sensore del telecomando

   Consente di ricevere i segnali dal telecomando.

   Non posizionare alcun oggetto in prossimità del sensore per evitare di comprometterne la funzione.

3. (Immagine Assente/Timer)

   Si illumina in verde quando si seleziona “Immagine Assente”.

   Si illumina in arancione quando si imposta il timer.

   Si illumina e/o lampeggia in arancione durante un aggiornamento del software.

4. (Standby)

   Si illumina in rosso quando il televisore è nella modalità Standby, nella modalità di risparmio energetico del PC o durante un aggiornamento del software.

5. I (Accensione)

   Si illumina in verde quando il televisore è acceso.

Copyright 2010 Sony Corporation