#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- "BRAVIA" TV-functies >
- Ingebouwd draadloos LAN

# Ingebouwd draadloos LAN

Zorgt voor een draadloze netwerkverbinding voor uw tv die eenvoudig en snel in te stellen is.

Met het ingebouwd draadloos LAN-apparaat kunt u uw tv aansluiten op het internet of uw thuisnetwerk. Met deze functie kunt u eenvoudig verbinding maken met een draadloos LAN en genieten van de voordelen van netwerken in een kabelvrije omgeving.

####

- Zorg ervoor dat u een draadloze LAN-router hebt ingesteld voor u de draadloze LAN-functie van uw tv instelt.

## Verbinding maken met uw draadloos LAN

Met de functie Ingebouwd draadloos LAN kunt u de tv verbinden met uw draadloos LAN. De instelprocedure varieert afhankelijk van het type draadloos LAN en draadloze LAN-router.

Voor u een draadloos LAN instelt, controleert u uw draadloze LAN-omgeving aan de hand van het volgende schema.

Beveiligd draadloos LAN?
Gebruikt u een draadloze LAN-router die compatibel is met Wi-Fi Protected Set-up (WPS)?
JA
NEEN
(3)
(2)
(1)

(1) Volg de configuratie voor "Netwerkinstellingen" en "Beveiligd netwerk met Wi-Fi Protected Set-up (WPS)".

(2) Volg de configuratie voor "Netwerkinstellingen" en "Beveiligd netwerk zonder Wi-Fi Protected Set-up (WPS)".

(3) Volg de configuratie voor "Netwerkinstellingen" en "Onbeveiligd netwerk met om het even welk type draadloze LAN-router".

## Netwerkinstellingen

"Netwerkinstellingen" helpt u met het configureren van de netwerkinstellingen via de instelwizard. Volg de instructies op het scherm.

Druk op HOME en selecteer vervolgens > Netwerk > Netwerkinstellingen.

Op het beginscherm kunt u een instelprocedure kiezen op basis van uw netwerkomgeving.

"Netwerkstatus bekijken": selecteer dit item om uw netwerkstatus te controleren.

"Bedrade instellingen": gebruik dit item om verbinding te maken met een bedraad netwerk.

"Draadloze instellingen": gebruik dit item om verbinding te maken met een draadloos netwerk.

## Beveiligd netwerk met Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Dankzij de WPS-standaard houdt de beveiliging van een draadloos thuisnetwerk niet meer in dan drukken op de WPS-knop op de draadloze LAN-router. Voor u een draadloos LAN instelt, controleert u de positie van de WPS-knop op de router en gaat u na hoe u deze dient te gebruiken.

1. Selecteer "Draadloze instellingen" op het beginscherm van "Netwerkinstellingen".

2. Selecteer "WPS (drukknop)" voor drukknopmethode of "WPS (PIN)" voor PIN-methode.

3. Volg de instructies die worden weergegeven op het instelscherm.

####

- Om een draadloos LAN met WPS te verbinden, moet uw draadloze LAN-router de WPS-standaard ondersteunen.

## Beveiligd netwerk zonder Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Voor het instellen van een draadloos LAN hebt u de SSID (naam van het draadloze netwerk) en de beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) nodig. Als u deze niet kent, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw router.

1. Selecteer "Draadloze instellingen" op het beginscherm van "Netwerkinstellingen".

2. Selecteer "Scannen" en selecteer vervolgens een netwerk uit de lijst met gevonden draadloze netwerken.

3. Volg de instructies die worden weergegeven op het instelscherm.

## Onbeveiligd netwerk met om het even welk type draadloze LAN-router

Voor het instellen van een draadloos LAN hebt u de SSID (naam van het draadloze netwerk) nodig. De beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) hebt u niet nodig omdat u in deze procedure geen beveiligingsmethode hoeft te selecteren.

1. Selecteer "Draadloze instellingen" op het beginscherm van "Netwerkinstellingen".

2. Selecteer "Scannen" en selecteer vervolgens een netwerk uit de lijst met gevonden draadloze netwerken.

3. Volg de instructies die worden weergegeven op het instelscherm.

Copyright 2010 Sony Corporation