#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Opis części >
- Tył

# Tył

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1/4
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- 3D SYNC

1. LAN

   Umożliwia podłączenie do istniejącej sieci przy użyciu kabla Ethernet.

2. / PC IN

   Podłącz kabel komputerowy z rdzeniem ferrytowym i kabel audio.

   ####

   - Zaleca się stosowanie kabli komputerowych z rdzeniem ferrytowym, np. „Złącze, D–sub 15” (nr ref. 1-793-504-11, dostępny w serwisie Sony) lub ekwiwalentne.
3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) to interfejs nieskompresowanego cyfrowego audio i wideo pomiędzy telewizorem i urządzeniami audio/wideo ze złączem HDMI. Ponadto po podłączeniu sprzętu zgodnego z funkcją „Sterowanie przez HDMI” obsługiwana jest komunikacja z podłączonym sprzętem.

   ####

   - Należy stosować wyłącznie autoryzowane kable HDMI oznaczone logo HDMI.
   - Podłączając cyfrowy system audio zgodny z technologią Audio Return Channel (ARC), należy podłączyć go do wejścia HDMI IN 1. W przeciwnym razie konieczne będzie dodatkowe połączenie ze złączem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI, należy je podłączyć do portu HDMI IN 4 za pomocą łączówki DVI-HDMI (nie wchodzi w skład zestawu), a gniazdo wyjścia audio urządzenia połączyć z gniazdem PC/HDMI 4 AUDIO IN w porcie PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Dźwięk z telewizora można odtwarzać na podłączonym systemie kina domowego z wejściem cyfrowym.

5. (VAR/FIX)

   Podłącz kabel audio. Dźwięk z telewizora można odtwarzać na podłączonym sprzęcie audio Hi-Fi.

6. / COMPONENT IN

   Podłącz komponentowy kabel wideo do sygnału wideo. Dla dźwięku wymagane jest również połączenie audio.

7. / AV 1/2

   Podłącz przy użyciu kabla SCART. Po podłączeniu dekodera analogowego tuner TV doprowadza zakodowany sygnał do dekodera, a dekoder odkodowuje zaszyfrowane sygnały przed przekazaniem ich dalej.

8. 3D SYNC

   Podłącz do sprzedawanego oddzielnie nadajnika synchronizacji 3D.

9. Wejście RF połączone z anteną lub dekoderem telewizji kablowej.

   ####

   - W modelach satelitarnych dostępne jest również wejście satelitarne.

Copyright 2010 Sony Corporation