#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Divertissement avec l’appareil raccordé >
- Magnétoscope/lecteur DVD

# Magnétoscope/lecteur DVD

Procédez au raccordement d’un magnétoscope ou d’un lecteur DVD à votre téléviseur. Le type de câble dépend de la sortie du lecteur.

## Magnétoscope/lecteur DVD avec connexion HDMI

Câble HDMI (non fourni)
Magnétoscope/lecteur DVD
Téléviseur

####

- Une connexion HDMI est recommandée pour obtenir une qualité d’image optimale.

## Magnétoscope/lecteur DVD avec connexion vidéo composante

Câble vidéo composante (non fourni)
Téléviseur
Câble audio (non fourni)
Magnétoscope/lecteur DVD

## Magnétoscope/lecteur DVD avec connexion PERITEL

Câble PERITEL (non fourni)
Magnétoscope/lecteur DVD
Téléviseur

####

- Selon le magnétoscope/lecteur DVD raccordé, la connexion PERITEL peut fournir la même qualité d’image qu’une connexion composite.
- Pendant que vous regardez une chaîne numérique, vous pouvez enregistrer le programme en cours sur l’appareil raccordé via une connexion PERITEL. Appuyez sur OPTIONS et sélectionnez « ENR PÉRITEL oui », puis procédez à l’enregistrement sur l’appareil raccordé.

## Magnétoscope/lecteur DVD avec connexion composite

Câble vidéo/audio composite (non fourni)
Magnétoscope/lecteur DVD
Téléviseur

## Affichage d’images provenant d’un appareil raccordé

1. Mettez sous tension l’appareil raccordé.

2. Appuyez sur et sélectionnez la source d’entrée de votre choix.

Copyright 2010 Sony Corporation