#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Description des composants >
- Dessus

# Dessus

- / (Sélecteur d’entrée/Maintien du texte)
- (Veille du téléviseur)
- « BRAVIA » Sync

1. / (Sélection de l’entrée/Maintien du texte)

   En mode TV : appuyez sur cette touche pour afficher la liste des entrées.

   En mode Télétexte : appuyez sur cette touche pour maintenir l’affichage de la page en cours.

2. (Veille du téléviseur)

   Appuyez sur cette touche pour mettre le téléviseur sous tension ou en mode veille.

3. « BRAVIA » Sync

   ///// : quand l’appareil compatible « BRAVIA » Sync est raccordé au téléviseur, vous pouvez le commander à l’aide de la télécommande du téléviseur lors de la visualisation des images à partir de celui-ci.

   THEATRE : activez « Mode Cinéma » afin d’obtenir une qualité du son et de l’image optimale pour des films.

   SYNC MENU : appuyez sur cette touche pour afficher le « BRAVIA » Sync Menu, puis sélectionnez l’appareil HDMI raccordé dans « Sélection Périph. HDMI ».

####

- Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, le « Mode Cinéma » est également désactivé.
- Lorsque vous modifiez le réglage de « Sélection scène », le « Mode Cinéma » est automatiquement désactivé.
- La fonction « Commande pour HDMI » (« BRAVIA » Sync) est uniquement disponible avec les appareils Sony raccordés sur lesquels est apposé le logo « BRAVIA » Sync ou avec ceux qui prennent en charge la fonction « Commande pour HDMI ».

Copyright 2010 Sony Corporation