#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Uso di Home Menu >
- Ingressi Esterni >
- Uscita AV2

# Uscita AV2

Consente di impostare un segnale in uscita da AV2.

Selezionare “TV” per inviare in uscita le trasmissioni televisive e “AV1” o “AV3” per inviare in uscita i segnali dall’apparecchio collegato ad ogni presa. Selezionare “Auto” per inviare in uscita l’attuale visualizzazione sullo schermo (disponibile solo per le trasmissioni televisive e l’ingresso SCART o composito).

Copyright 2010 Sony Corporation