#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Modalità d’uso con apparecchi collegati >
- Impostazioni

# Impostazioni

Consente di collegare un cavo LAN o di aggiungere il televisore a una LAN wireless per utilizzare le funzionalità Internet di ”BRAVIA”.

Modem con funzione router
Internet
TV

## Collegamento a Internet

Utilizzare la funzione di rete per connettere il televisore a Internet. La procedura di configurazione dipende dal tipo di rete e dal router LAN.

Prima di impostare la connessione Internet:

- - Configurare un router LAN.
- - Controllare l’ambiente LAN wireless utilizzando il diagramma seguente. Se si dispone di un ambiente di rete cablato, vedere direttamente (4).

LAN wireless protetta?
Si utilizza un router LAN wireless compatibile con Wi-Fi Protected Set-up (WPS)?
SÌ
NO
(3)
(2)
(1)

(1) Attenersi alle istruzioni di configurazione di “Impostazione rete” e “Rete protetta con Wi-Fi Protected Set-up (WPS)”.

(2) Attenersi alle istruzioni di configurazione di “Impostazione rete” e “Rete protetta senza Wi-Fi Protected Set-up (WPS)”.

(3) Attenersi alle istruzioni di configurazione di “Impostazione rete” e “Rete non protetta con qualsiasi tipo di router LAN wireless”.

(4) Vedere “Impostazione rete” e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Impostazione rete

“Impostazione rete” consente di facilitare la configurazione delle impostazioni di rete grazie a una procedura guidata. Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Premere HOME, quindi selezionare > Rete > Impostazione rete.

La schermata iniziale consente di selezionare una procedura di impostazione in base al proprio ambiente di rete.

“Visualizza stato di rete”: effettuare questa selezione per controllare lo stato della rete.

“Impostazione rete cablata”: utilizzare questa impostazione per la connessione a una rete cablata.

“Impostazione rete wireless”: utilizzare questa impostazione per la connessione a una rete wireless.

## Rete protetta con Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Lo standard WPS facilita la protezione di una rete domestica wireless con la semplice pressione del tasto WPS sul router LAN wireless. Prima di configurare una LAN wireless, controllare la posizione del tasto WPS sul router e verificarne la modalità di utilizzo.

1. Selezionare “Impostazione rete wireless” nella schermata iniziale “Impostazione rete”.

2. Selezionare “WPS (pulsante)” per utilizzare il pulsante o “WPS (PIN)” per utilizzare il PIN.

3. Attenersi alle istruzioni nella schermata di impostazione.

####

- Per connettersi a una LAN wireless con WPS, il router LAN wireless deve supportare lo standard WPS.

## Rete protetta senza Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Per l’impostazione di una LAN wireless sono necessari il SSID (nome della rete wireless) e la chiave di protezione (WEP o WPA). Se non sono noti, consultare il manuale di istruzioni del router.

1. Selezionare “Impostazione rete wireless” nella schermata iniziale “Impostazione rete”.

2. Selezionare “Scansione”, quindi selezionare una rete dall’elenco di reti wireless individuate.

3. Attenersi alle istruzioni nella schermata di impostazione.

## Rete non protetta con qualsiasi tipo di router LAN wireless

Per l’impostazione di una LAN wireless è necessario il SSID (nome della rete wireless). La chiave di protezione (WEP o WPA) non è richiesta, perché con questa procedura non è necessario selezionare un metodo di protezione.

1. Selezionare “Impostazione rete wireless” nella schermata iniziale “Impostazione rete”.

2. Selezionare “Scansione”, quindi selezionare una rete dall’elenco di reti wireless individuate.

3. Attenersi alle istruzioni nella schermata di impostazione.

## Verifica della Connessione di rete

Immettere i valori alfanumerici per il router, se necessario. Gli elementi da impostare (ad esempio Indirizzo IP, Subnet Mask, DHCP) dipendono dal provider di servizi Internet e dal router. Per i dettagli, consultare i manuali di istruzioni forniti dal provider di servizi Internet o in dotazione con il router.

1. Selezionare “Auto” per impostare automaticamente Indirizzo IP e proxy server, oppure selezionare “Personale” per impostarli manualmente.

2. Attenersi alle istruzioni nella schermata di impostazione.

Copyright 2010 Sony Corporation