#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Descrizione dei componenti >
- Posteriore

# Posteriore

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1/4
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2

1. LAN

   Consente di connettersi a una rete esistente per mezzo di un cavo Ethernet.

2. / PC IN

   Collegare un cavo PC con nuclei in ferrite e un cavo audio.

   ####

   - È consigliabile utilizzare un cavo PC con nuclei in ferrite, ad esempio “Connector, D-sub 15” (rif. 1-793-504-11, disponibile presso i centri assistenza Sony) o equivalente.
3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è un’interfaccia audio/video interamente digitale e non compressa tra il televisore e qualsiasi apparecchio audio/video che dispone dell’interfaccia HDMI. Inoltre, quando si collega un apparecchio compatibile con “Controllo per HDMI”, è possibile attivare la comunicazione con l’apparecchio collegato.

   ####

   - Utilizzare esclusivamente un cavo HDMI autorizzato recante il logo HDMI.
   - Se si collega un sistema audio digitale compatibile con tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilizzare HDMI IN 1. Diversamente, è necessario un collegamento aggiuntivo con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Se l’apparecchio dispone di una presa DVI, collegarla all’ingresso HDMI IN 4 mediante un’interfaccia adattatore DVI - HDMI (non in dotazione), quindi collegare le prese di uscita audio dell’apparecchio alla presa PC/HDMI 4 AUDIO IN in PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   È possibile ascoltare l’audio del televisore sul sistema Home Theater con ingresso digitale collegato.

5. (VAR/FIX)

   Effettuare il collegamento con un cavo audio. È possibile ascoltare l’audio del televisore sull’impianto audio Hi-Fi collegato.

6. / COMPONENT IN

   Effettuare il collegamento con un cavo Component Video per i segnali video. Per i segnali audio è richiesto un collegamento audio.

7. / AV 1/2

   Effettuare il collegamento con un cavo SCART. Quando si collega un decoder analogico, il sintonizzatore del televisore invia segnali codificati al decoder e quest’ultimo li decodifica prima di trasmetterli.

8. Ingresso RF di collegamento al cavo o all’antenna.

   ####

   - Per i modelli compatibili con il satellite è disponibile anche un ingresso satellite.

Copyright 2010 Sony Corporation