#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Funkcie zábavy s pripojeným príslušenstvom >
- Nastavenia

# Nastavenia

Pripojte LAN kábel alebo pripojte váš TV prijímač k bezdrôtovej sieti LAN a vychutnajte si internetové funkcie „BRAVIA“.

Modem s funkciami smerovača
Internet
TV

## Pripojenie k internetu

Pomocou sieťovej funkcie môžete pripojiť TV prijímač k internetu. Postup pri nastavovaní závisí od typu siete a smerovača LAN.

Pred nastavením pripojenia k internetu:

- - Nastavte smerovač LAN.
- - Skontrolujte prostredie bezdrôtovej siete LAN pomocou nasledujúcej tabuľky. Ak máte káblovú sieť, postupujte priamo podľa (4).

Zabezpečiť bezdrôtovú sieť LAN?
Používate bezdrôtový smerovač LAN kompatibilný s ochrannými nastaveniami Wi-Fi (WPS)?
ÁNO
NIE
(3)
(2)
(1)

(1) Postupujte podľa konfigurácie „Nastavenie siete“ a „Zabezpečená sieť s ochrannými nastaveniami Wi-Fi (WPS)“.

(2) Postupujte podľa konfigurácie „Nastavenie siete“ a „Zabezpečená sieť bez ochranných nastavení Wi-Fi (WPS)“.

(3) Postupujte podľa konfigurácie „Nastavenie siete“ a „Nezabezpečená sieť s akýmkoľvek typom bezdrôtového smerovača LAN“.

(4) Postupujte podľa konfigurácie „Nastavenie siete“ a dodržiavajte pokyny, ktoré sa objavia na obrazovke.

## Nastavenie siete

„Nastavenie siete“ vám pomôže s konfiguráciou sieťových nastavení pomocou sprievodcu nastaveniami. Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na displeji.

Stlačte HOME a zvoľte > Sieť > Nastavenie siete.

Úvodná obrazovka vám umožní vybrať si postup nastavení podľa vášho sieťového prostredia.

„Zobraziť stav siete“: Voľba na potvrdenie stavu vašej siete.

„Nastavenie drôtovej“: Používa sa na pripojenie ku káblovej sieti.

„Nastavenie bezdrôtovej“: Používa sa na pripojenie k bezdrôtovej sieti.

## Zabezpečená sieť s ochrannými nastaveniami Wi-Fi (WPS)

Vďaka štandardu WPS zapnete zabezpečenie bezdrôtovej domácej siete jednoduchým stlačením tlačidla WPS na bezdrôtovom smerovači LAN. Pred nastavením bezdrôtovej siete LAN vyhľadajte tlačidlo WPS na smerovači a skontrolujte, či viete, ako ho použiť.

1. Zvoľte „Nastavenie bezdrôtovej“ na úvodnej obrazovke „Nastavenie siete“.

2. Zvoľte „WPS (Stlačte tlačidlo)“ pre metódu stlačenia tlačidla alebo „WPS (PIN)“ pre metódu zadania kódu PIN.

3. Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na obrazovke s nastaveniami.

####

- Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN s WPS, bezdrôtový smerovač LAN musí podporovať štandard WPS.

## Zabezpečená sieť bez ochranných nastavení Wi-Fi (WPS)

Na nastavenie bezdrôtovej siete LAN je potrebný identifikátor SSID (názov bezdrôtovej siete) a bezpečnostný kľúč (WEP alebo WPA kľúč). Ak ich nepoznáte, poraďte sa s výrobcom vášho smerovača.

1. Zvoľte „Nastavenie bezdrôtovej“ na úvodnej obrazovke „Nastavenie siete“.

2. Zvoľte „Prehľadávať“ a vyberte sieť v zozname nájdených bezdrôtových sietí.

3. Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na obrazovke s nastaveniami.

## Nezabezpečená sieť s akýmkoľvek typom bezdrôtového smerovača LAN

Na nastavenie bezdrôtovej siete LAN je potrebný identifikátor SSID (názov bezdrôtovej siete). Bezpečnostný kľúč (WEP alebo WPA kľúč) nie je potrebný, pretože v tomto postupe si nevyberáte žiadnu metódu zabezpečenia.

1. Zvoľte „Nastavenie bezdrôtovej“ na úvodnej obrazovke „Nastavenie siete“.

2. Zvoľte „Prehľadávať“ a vyberte sieť v zozname nájdených bezdrôtových sietí.

3. Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na obrazovke s nastaveniami.

## Kontrola sieťového pripojenia

V prípade potreby zadajte príslušné alfanumerické hodnoty do vášho smerovača. Položky, ktoré je potrebné nastaviť (napr. Adresa IP, Maska podsiete, DHCP), sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v príručke s pokynmi, ktorú vám poskytol váš poskytovateľ internetových služieb alebo ktorá sa dodáva s vaším smerovačom.

1. Výberom „Auto“ nastavíte položku Adresa IP a proxy server automaticky alebo ich pomocou „Vlastné“ nastavíte manuálne.

2. Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na obrazovke s nastaveniami.

Copyright 2010 Sony Corporation