#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Řešení problémů >
- Připojení sítě

# Připojení sítě

- Spojení selhává.
- Není nalezen server, seznam nelze získat a přehrávání selže.
- Změny na serveru nebyly provedeny správně.
- Nezobrazují se žádné fotografie, hudební nebo video soubory.
- Televizor nelze nalézt na zařízení kompatibilním s rendererem.
- Bezdrátové připojení LAN selhává nebo jsou špatné podmínky rádiového přenosu.

Spojení selhává.
  - Zkontrolujte připojení
  - - Zkontrolujte, zda jako LAN kabel používáte rovný kabel.
  - - Zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen.
  - - Zkontrolujte propojení mezi routerem a televizorem.
  - Zkontrolujte nastavení
  - - Změňte IP adresu DNS serveru.
  - - Zkontaktujte poskytovatele internetu.
  - - Zadejte IP adresa routeru, pokud neznáte DNS vašeho poskytovatele internetu.
Není nalezen server, seznam nelze získat a přehrávání selže.
  - Po změně nastavení vypněte televizor stisknutím na televizoru.
  - Spusťte „Diagnostika serveru“.
  - Když je PC použit jako server
  - - Zkontrolujte, zda je PC zapnutý. Během přístupu PC nevypínejte.
  - - Pokud je na počítači nainstalován zabezpečovací software, povolte připojení z externích zařízení. Pro podrobnosti viz příručka bezpečnostního software.
  - - Ukončete aplikaci serveru a restartujte ji, pokud je server nestabilní. Pokud je stále nestabilní, restartujte počítač.
  - - Snižte počet spuštěných aplikací. Server může být přetížen.
  - - Snižte množství obsahu. Server může být přetížen.
Změny na serveru nebyly provedeny správně.
  - Někdy se změny zobrazení televizoru nezobrazí, i když je obsah přidán a/nebo smazán ze serveru. Vraťte se o úroveň a otevřete složku nebo server znovu.
Nezobrazují se žádné fotografie, hudební nebo video soubory.
  - Předběžná kontrola
  - - Ověřte, zda připojené zařízení podporuje DLNA.
  - - Funkce není zaručená pro všechny servery. Funkce se liší podle vlastností serveru a daného obsahu.
  - - Zapněte připojené zařízení.
  - Zkontrolujte připojení tím, že zkontrolujete, zda je kabel LAN nebo napájecí kabel serveru správně připojen.
  - Zkontrolujte nastavení
  - - Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zaregistrováno pod „Nastavení zobrazení serveru“.
  - - Zkontrolujte správnost konfigurace serveru.
  - - Zkontrolujte, zda je připojené zařízení připojeno k síti a je dostupné.
  - - Stiskněte HOME a poté zvolte > Síť > Diagnostika serveru. Pokud je Síť > Nastavení sítě > Zobrazit stav sítě > IP adresa je nastaveno na „Auto“, někdy může rozpoznání zařízení trvat delší dobu, když neexistuje DHCP server.
  - - Při používání počítače upravte nastavení firewall.
Televizor nelze nalézt na zařízení kompatibilním s rendererem.
  - Zkontrolujte připojení tím, že zkontrolujete zda je kabel LAN nebo napájecí kabel zařízení správně připojen.
  - Zkontrolujte nastavení a připojení bezdrátové LAN.
  - Zkontrolujte nastavení (stiskněte HOME a poté zvolte > Síť > Renderer.)
  - - Ověřte, zda je aktivována funkce „Funkce Renderer“.
  - - Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zaregistrováno pod „Kontrola přístupu Renderer“.
Bezdrátové připojení LAN selhává nebo jsou špatné podmínky rádiového přenosu.
  - Zkontrolujte umístění televizoru a bezdrátového routeru LAN. Úroveň signálu může být ovlivněna těmito faktory.
  - - Jinými bezdrátovými zařízeními, mikrovlnnými troubami, fluorescentními lampami atd. nacházejících se poblíž.
  - - Podlahy nebo zdi mezi bezdrátovým routerem LAN a televizorem.
  - Používáte-li USB adaptér bezdrátové LAN, přesuňte jej pomocí prodlužovacího kabelu (volitelné příslušenství), aby nedošlo k rušení signálu.

Copyright 2010 Sony Corporation