#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- „BRAVIA“ TV vlastnosti >
- Bezdrátový LAN připraven

# Bezdrátový LAN připraven

Poskytuje bezdrátové síťové připojení vašeho televizoru pomocí USB adaptéru bezdrátové LAN zapojeného do USB portu vašeho televizoru.

Bezdrátový LAN připraven vám umožňuje snadný přístup k internetu a k vaší domácí síti pomocí bezdrátového LAN USB adaptéru UWA-BR100 (od Ledna 2010). Připojením bezdrátového LAN USB adaptéru k USB portu vašeho televizoru můžete snadno vytvořit bezdrátovou síť.

####

- Před nastavováním funkce bezdrátové LAN na televizoru se ujistěte, že nastavíte router bezdrátové LAN.
- USB adaptér bezdrátové LAN je dodaný nebo je součástí volitelného příslušenství podle typu vašeho televizoru. V některých oblastech/zemích není bezdrátový USB adaptér dostupný.

## Připojení k vaší bezdrátové LAN

Pomocí funkce Bezdrátový LAN připraven můžete připojit televizor k vaší bezdrátové síti LAN. Postup nastavení se může lišit v závislosti na typu bezdrátové sítě LAN a routeru bezdrátové LAN.

Před nastavením bezdrátové LAN zkontrolujte vaše LAN prostředí pomocí následujícího schématu.

Je bezdrátová LAN bezpečná?
Používáte router bezdrátové LAN, který je kompatibilní s chráněným nastavením Wi-Fi (WPS)?
ANO
NE
(3)
(2)
(1)

(1) Postupujte v konfiguraci pro „Nastavení sítě“ a „Zabezpečená síť s chráněným nastavením Wi-Fi (WPS)“.

(2) Postupujte v konfiguraci pro „Nastavení sítě“ a „Zabezpečená síť bez chráněného nastavení Wi-Fi (WPS)“.

(3) Postupujte v konfiguraci pro „Nastavení sítě“ a „Nezabezpečená síť s libovolným routerem bezdrátové LAN“.

## Nastavení sítě

„Nastavení sítě“ umožňuje konfiguraci nastavení sítě pomocí průvodce nastavením. Řiďte se pokyny na obrazovce.

Stiskněte HOME a poté zvolte > Síť > Nastavení sítě.

Úvodní obrazovka vám umožňuje zvolit postup nastavení podle vašeho síťového prostředí.

„Zobrazit stav sítě“: zvolte pro potvrzení stavu vaší sítě.

„Nastavení pomocí pevné sítě“: použijte pro připojení ke kabelové síti.

„Bezdrátové nastavení“: použijte pro připojení k bezdrátové síti.

## Zabezpečená síť s chráněným nastavením Wi-Fi (WPS)

Standard WPS umožňuje nastavení zabezpečení bezdrátové domácí sítě jednoduchým stisknutím tlačítka WPS na routeru bezdrátové LAN. Před nastavením bezdrátové LAN najděte tlačítko WPS na routeru a ujistěte se jak se používá.

1. Zvolte „Bezdrátové nastavení“ z úvodní obrazovky „Nastavení sítě“.

2. Zvolte „WPS (tlačítko)“, pokud chcete použít metodu Push Button nebo „WPS (PIN)“, chcete-li použít metodu PIN.

3. Řiďte se pokyny, které se zobrazí na obrazovce nastavení.

####

- Pokud chcete připojit bezdrátovou LAN s WPS je nutné, aby váš router bezdrátové LAN podporoval WPS standard.

## Zabezpečená síť bez chráněného nastavení Wi-Fi (WPS)

Pro nastavení bezdrátové LAN je zapotřebí SSID (jméno bezdrátové sítě) a klíče zabezpečení (WEP nebo WPA). Pokud tyto údaje neznáte, vyhledejte je v návodu k použití vašeho routeru.

1. Zvolte „Bezdrátové nastavení“ z úvodní obrazovky „Nastavení sítě“.

2. Zvolte „Skenovat“ a poté zvolte síť ze seznamu skenovaných bezdrátových sítí.

3. Řiďte se pokyny, které se zobrazí na obrazovce nastavení.

## Nezabezpečená síť s libovolným routerem bezdrátové LAN

Pro nastavení bezdrátové LAN je potřeba SSID (název bezdrátové sítě). Klíč zabezpečení (klíč WEP nebo WPA) není požadován, protože pro tento postup není potřeba zabezpečovací metody.

1. Zvolte „Bezdrátové nastavení“ z úvodní obrazovky „Nastavení sítě“.

2. Zvolte „Skenovat“ a poté zvolte síť ze seznamu skenovaných bezdrátových sítí.

3. Řiďte se pokyny, které se zobrazí na obrazovce nastavení.

Copyright 2010 Sony Corporation