#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Description des composants >
- Droite

# Droite

- CAM (Module d’accès conditionnel)
- USB
- HDMI IN 2/3
- AV3, AV3
- Casque

1. CAM (Module d’accès conditionnel)

   Permet d’accéder aux services télévisuels payants. Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec votre CAM.

   ####

   - N’insérez pas la carte à puce directement dans l’emplacement CAM du téléviseur. Elle doit être insérée dans le module CAM (Module d’accès conditionnel) fourni par votre revendeur agréé.

   ####

   - Le CAM n’est pas pris en charge dans tous les pays/régions. Vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
2. USB

   Vous pouvez lire des fichiers photo, audio et vidéo stockés dans un périphérique USB.

3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fournit une interface audio/vidéo numérique intégrale non compressée entre ce téléviseur et un appareil audio/vidéo compatible HDMI. En outre, quand vous raccordez l’appareil compatible avec la fonction « Commande pour HDMI », la communication avec celui-ci est prise en charge.

   ####

   - Veillez à utiliser exclusivement un câble HDMI agréé, portant le logo HDMI.
   - Lors du raccordement à un système audio numérique compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC), utilisez la prise HDMI IN 1 située à l’arrière du téléviseur. Sinon, un raccordement via la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.
   - Si l’appareil est équipé d’une prise DVI, raccordez-la à la prise HDMI IN 1 située à l’arrière du téléviseur via un adaptateur DVI - HDMI (non fourni), puis raccordez les prises de sortie audio de l’appareil à la prise PC/HDMI 1 AUDIO IN située sous PC IN.
4. AV3, AV3

   Procédez au raccordement à l’aide d’un câble vidéo composite. Si l’appareil est de type mono, raccordez-le à la prise AV3 L.

5. Casque

   Vous pouvez écouter le son du téléviseur via le casque.

Copyright 2010 Sony Corporation