#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Description des composants >
- Arrière

# Arrière

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- Fente d’insertion du disque
- Emplacement EXT

1. LAN

   Pour se connecter à un réseau existant à l’aide d’un câble Ethernet.

2. / PC IN

   Procédez au raccordement à l’aide d’un câble PC avec cœur en ferrite et d’un câble audio.

   ####

   - Nous vous recommandons d’utiliser un câble PC avec ferrites, comme le « Connecteur, D-Sub 15 » (réf. 1-793-504-11, disponible auprès de votre centre de service après-vente Sony) ou de type équivalent.
3. HDMI IN 1

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fournit une interface audio/vidéo numérique intégrale non compressée entre ce téléviseur et un appareil audio/vidéo compatible HDMI. En outre, quand vous raccordez l’appareil compatible avec la fonction « Commande pour HDMI », la communication avec celui-ci est prise en charge.

   ####

   - Veillez à utiliser exclusivement un câble HDMI agréé, portant le logo HDMI.
   - Lors du raccordement à un système audio numérique compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC), utilisez la prise HDMI IN 1. Sinon, un raccordement supplémentaire via la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.
   - Si l’appareil est équipé d’une prise DVI, raccordez-la à la prise HDMI IN 1 via un adaptateur DVI - HDMI (non fourni), puis raccordez les prises de sortie audio de l’appareil à la prise PC/HDMI 1 AUDIO IN située sous PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Vous pouvez écouter le son du téléviseur via le système home cinéma équipé d’une entrée numérique raccordé.

5. (VAR/FIX)

   Procédez au raccordement à l’aide d’un câble audio. Vous pouvez écouter le son du téléviseur via la chaîne Hi-Fi raccordée.

6. / COMPONENT IN

   Procédez au raccordement à l’aide d’un câble vidéo composante pour signaux vidéo. Une connexion audio est également nécessaire pour les signaux audio.

7. / AV 1/2

   Procédez au raccordement à l’aide d’un câble PERITEL. Lorsque vous raccordez un décodeur analogique, le tuner du téléviseur reproduit des signaux brouillés vers le décodeur, puis le décodeur les décode avant de les reproduire à son tour.

8. Entrée RF pour le raccordement à votre câble ou antenne.

9. Fente d’insertion du disque

   Insérez un disque dans la fente afin de lire son contenu.

10. Emplacement EXT

    Permet d’enregistrer et de lire des données BD téléchargées sur le périphérique USB raccordé.

    ####

    - Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec le téléviseur.

Copyright 2010 Sony Corporation