#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Отстраняване на неизправности >
- Картина

# Картина

- Няма информация от свързаното оборудване.
- Появяват се сенки или двойни изображения.
- На екрана се появява само шум.
- Има шум в картината или звука при гледане на TV канал.
- Дребни черни точки и/или светли точки се появяват на екрана.
- Картината е изкривена.
- Няма цвят в картината.

Няма информация от свързаното оборудване.
  - Натиснете , за да се покаже списък с входовете, после изберете желания вход.
  - Проверете връзката между оборудването и телевизора.
Появяват се сенки или двойни изображения.
  - Проверете връзката на антената/кабела.
  - Проверете мястото и посоката на антената.
На екрана се появява само шум.
  - Проверете дали антената е счупена или огъната.
  - Проверете дали антената е достигнала края на срока на годност (три до пет години за нормална употреба, една до две години на крайбрежие).
Има шум в картината или звука при гледане на TV канал.
  - Регулирайте “Автомат. фина настройка” (автоматична фина настройка), за да получите по-добро приемане на картина.
Дребни черни точки и/или светли точки се появяват на екрана.
  - Екранът е съставен от пиксели. Дребните черни точки и/или светли точки (пиксели) на екрана не означават неизправност.
Картината е изкривена.
  - Изберете “Нормален” или “Изкл.” в “Motionflow”.
  - Променете текущата настройка от “Режим Филм” на друга настройка.
Няма цвят в картината.
  - Изберете “Нулиране” или “Картина”.
Няма цвят в картината от оборудване, свързано в COMPONENT IN жакове.
  - Проверете връзката на COMPONENT IN жакове и проверете дали конекторите са напълно вмъкнати.
Няма картина от свързаното оборудване.
  - Включете свързаното оборудване.
  - Проверете кабелното свързване.
  - Натиснете , за да се покаже списък с входовете, после изберете желания вход.
  - Вмъкнете правилно картата памет или друго устройство с памет, например цифров фотоапарат.
  - Уверете се, че картата памет (в оборудване, като например цифров фотоапарат), е правилно форматирана.
  - Не се гарантира работа с всички USB устройства. Освен това работата варира според функциите на USB устройството или видео файловете, които се възпроизвеждат.
Не можете да изберете свързано оборудване в Home меню.
  - Проверете кабелното свързване.
  - Задайте сървърите, които да се показват в Home меню.
3D очилата не пасват. (Следната илюстрация показва TDG-BR100.)
  - Вижте следните инструкции и илюстрацията.
  - Настройте двете ключета от всяка страна, за да напаснете очилата удобно. Затворете леко навътре дръжките на очилата, за да настроите ключетата. ()
  - Огънете (регулирайте) рамката, за да пасне удобно. ()
  - Регулирайте възглавничките на носа към носа си. ()
LED индикаторът на 3D очилата мига. (Следната илюстрация показва TDG-BR100.)
  - Вижте следните обяснения и илюстрацията.
  - Мига на всеки 3 секунди: означава, че очилата са включени.
  - Мига 3 пъти: означава, че очилата са изключени. Очилата се изключват, ако задържите бутона за изключване натиснат за 2 секунди, или ако няма открит сигнал от 3D синхронен предавател за повече от 5 минути.
  - Мига 3 пъти на всеки 3 секунди: означава, че капацитетът на батерията е на свършване. Подменете батерията.
  - LED индикатор
Не можете да включите 3D очилата. (Следните илюстрации показват TDG-BR100.)
  - Подменете батериите, като следвате инструкциите и илюстрациите.
  - 1: Отворете капака за батериите с монета или др.
  - 2: Натиснете края на батерията и я извадете под ъгъл.
  - 3: Поставете батерия (CR2032) с положителната (+) страна нагоре.
  - 4: Затворете капака за батериите с монета или др.
  - 5: Уверете се, че капака е затворен.
  - Батерия (CR2032)
    Монета или др.

  ####

  - Когато отваряте или затваряте капака за батерията, уверете се, че сте вмъкнали монетата или др., напълно в слота, за да не се приплъзне.
Не се показват 3D картини./3D ефектът е слаб.
  - Проверете връзката между 3D синхронния предавател и 3D SYNC OUT (ако 3D синхронният предавател е необходим за функцията). Вижте следните инструкции и илюстрацията.
  - - Уверете се, че сте изключили телевизора, преди да свържете 3D синхронния предавател.
  - - Уверете се, че на екрана се вижда “3D меню”, като натиснете OPTIONS на дистанционното след завършване на свързването.
  - TV
    3D синхронен предавател
    3D SYNC OUT

  ####

  3D синхронен предавател е вграден в зависимост от модела на телевизора.

  - Натиснете 3D бутона на дистанционното.
  - Подменете батерията в 3D очилата.
  - Уверете се, че 3D очилата са включени.
  - Задайте подходящ ъгъл на 3D синхронния предавател (опционално), като използвате копчето за регулиране на ъгъла или коригирате местоположението му.
  - Уверете се, че няма препятствия между 3D синхронния предавател и 3D очилата.
  - Когато екранът за настройка “3D меню” се появи, но не се вижда 3D картина изключете устройството, което възпроизвежда 3D съдържание и го включете отново.
  - 3D синхронният предавател може да не работи, ако е разположен на пряка слънчева светлина.
  - Възприемането на 3D ефекта може да е различно при различните хора.
  - 3D ефектът може да е по-малко отчетлив, ако околната температура е ниска.
  - 3D ефектът може да е по-малко отчетлив и цвета на екрана може да се променя, ако лежите, или наклоните глава.
От двете страни на екрана се появяват черни линии при гледане на 3D картини.
  - Черните линии се появяват от двете страни на екрана с цел обработка на 3D сигналите за симулирания режим на показване 3D, или при настройка на дълбочината на 3D картини в “3D дълбочина”.
3D дисплеят се включва автоматично при откриване на 3D сигнал.
  - Изберете “Изкл.” от “Автомачично 3D”, за да включите или изключите ръчно 3D дисплея. Натиснете HOME, после изберете > Екран > 3D настройки.
Съобщението “Намерен е 3D сигнал.” се показва автоматично при откриване на 3D сигнал.
  - Изберете “Изкл.” от “Уведомяване за 3D сигнал”. Натиснете HOME, после изберете > Екран > 3D настройки.

Copyright 2010 Sony Corporation