#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Descripció de les parts >
- Posterior

# Posterior

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Es connecta a una xarxa existent mitjançant un cable Ethernet.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) proporciona una interfície d’àudio o vídeo completament digital no comprimida entre el televisor i qualsevol equip d’àudio o vídeo equipat amb HDMI. A més, si connecteu un equip compatible amb la funció “Control per HDMI”, serà possible establir comunicació amb l’equip connectat.

   ####

   - Utilitzeu només un cable HDMI autoritzat que porti el logotip de HDMI.
   - Si voleu connectar un sistema d’àudio digital compatible amb la tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilitzeu l’entrada HDMI IN 1. En cas contrari, s’haurà de fer una connexió addicional amb la presa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si l’equip disposa d’un connector DVI, connecteu-lo a l’entrada HDMI IN 2 situada a la part lateral del televisor a través d’una interfície d’adaptador de DVI - HDMI (no subministrada) i connecteu els connectors de sortida d’àudio de l’equip a l’entrada PC/HDMI 2 AUDIO IN situada a PC IN.
3. / AV 1

   Connecteu-ho amb un cable SCART. En connectar un descodificador analògic, el televisor emet senyals codificats al descodificador i aquest descodifica els senyals abans d’emetre’ls.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Podeu escoltar el so del televisor des del sistema de Home theatre connectat amb entrada digital.

5. L’entrada de RF que es connecta a l’antena o cable.

   ####

   - Hi ha una entrada de satèl·lit disponible per a models compatibles amb emissions per satèl·lit.

Copyright 2010 Sony Corporation