#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Home-valikon käyttäminen >
- Analogiset asetukset >
- Manuaalinen viritys

# Manuaalinen viritys

Jos haluat ohjelmoida kanavan, valitse ohjelmanumero painamalla PROG +/-.

####

- Ohjelmanumeroa, jonka asetuksena on ”Ohita”, ei voi valita.
- Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat alueittain/maittain.

Ohjelma
  Valitse manuaalisesti viritettävä ohjelmanumero.
Järjestelmä
  Valitse television lähetysjärjestelmä.
Kanava/Taajuus
(toiminnon nimi vaihtelee alueittain/maittain)
  Valitse kaapelikanavien ”Kanava”-asetukseksi ”S” ja antenniverkon kanavien asetukseksi ”C”.
  Etsi käytettävissä olevia kanavanumeroita ”Taajuus”-asetusta varten. Antaa määritetyn nimen.
AFT
  Hienosäätää valitun kanavan viritystä.
Äänisuodin
  Parantaa monolähetysten äänenlaatua.
Ohita
  Ohittaa käyttämättömät analogiset kanavat.
LNA
  Parantaa yksittäisten kanavien kuvanlaatua, kun lähetyssignaali on heikko.

  ####

  - ”LNA”-toiminnon saatavuus vaihtelee alueittain/maittain.
Signaalitaso
  Näyttää nykyisen ohjelman signaalin voimakkuuden.
Värijärjestelmä
  Valitsee värijärjestelmän kanavakohtaisesti.

Copyright 2010 Sony Corporation