#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Home-valikon käyttäminen >
- Verkko >
- Verkon käyttöönotto (Kiinteän yhteyden asetus > Oma asetus.)

# Verkon käyttöönotto (Kiinteän yhteyden asetus > Oma asetus.)

IP-osoitteen asetus
  Valitse ”Manuaalinen”, jos haluat määrittää IP-osoitteen manuaalisesti tai ”Autom.”, jos haluat, että se määritetään automaattisesti.
IP-osoite/Aliverkon peite/Oletusyhdyskäytävä/Ensisijainen DNS-palvelin/Toissijainen DNS-palvelin
  Määritä kaikki asetukset, kun ”Manuaalinen”-asetus on valittu kohdasta ”IP-osoitteen asetus”.
MAC-osoite
  Näyttää MAC-osoitteen eli verkkolaitteen kiinteän ja yksilöllisen tunnisteen.
Välityspalvelin
  Määritä välityspalvelimen nimi ja portin numero, jos käytät välityspalvelinta.
Verkko (SSID)
  Valitse kohdereitittimen SSID-nimi (verkkonimi).
Suojaus
  Valitse sopiva suojausavain.

Copyright 2010 Sony Corporation