#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Vianmääritys >
- Verkkoyhteys

# Verkkoyhteys

- Yhteyttä ei voi muodostaa.
- Palvelinta ei löydy, luetteloa ei haeta eikä toisto onnistu.
- Palvelimen muutokset on tehty väärin.
- Valokuva-, musiikki- tai videotiedostoja ei näy.
- Televisiota ei löydy renderer-yhteensopivasta laitteesta.
- Widgetit-toimintoja ei voi käyttää, vaikka Widgetit-toiminnot on jo asennettu.
- WLAN-yhteyttä ei ole tai olosuhteet radiovastaanottoon ovat epäedulliset.

Yhteyttä ei voi muodostaa.
  - Tarkista yhteydet
  - - Varmista, että LAN-kaapeli tyypiltään suora.
  - - Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla paikalleen.
  - - Varmista, että television ja reitittimen välinen yhteys toimii.
  - Tarkista asetukset
  - - Muuta DNS-palvelimen IP-osoite.
  - - Ota yhteys Internet-palveluntarjoajaan.
  - - Määritä reitittimen IP-osoite, jos et tiedä Internet-palveluntarjoajan DNS-palvelimen osoitetta.
Palvelinta ei löydy, luetteloa ei haeta eikä toisto onnistu.
  - Kun palvelinasetukset on muutettu, katkaise television virta ja kytke se sitten uudelleen painamalla television -painiketta.
  - Suorita ”Palvelindiagnostiikka”.
  - Kun palvelimena on tietokone
  - - Tarkista, että tietokoneen virta on kytketty. Älä katkaise tietokoneen virtaa yhteyden aikana.
  - - Jos tietokoneeseen on asennettu tietoturvaohjelmisto, salli yhteydet ulkoisista laitteista. Lisätietoja on tietoturvaohjelmiston mukana toimitetuissa ohjeissa.
  - - Jos palvelin on epävakaa, sulje palvelinohjelmisto ja käynnistä se sitten uudelleen. Jos palvelin on edelleen epävakaa, käynnistä tietokone uudelleen.
  - - Vähennä tietokoneen käynnissä olevien sovellusten määrää; palvelin voi olla ylikuormitettu.
  - - Poista osa sisällöstä; palvelin voi olla ylikuormitettu.
Palvelimen muutokset on tehty väärin.
  - Joskus muutokset eivät näy televisioruudussa, vaikka sisältöä olisi lisätty palvelimeen ja/tai poistettu palvelimesta. Siirry yksi taso ylöspäin ja yritä avata kansio tai palvelin uudelleen.
Valokuva-, musiikki- tai videotiedostoja ei näy.
  - Alustava tarkistus
  - - Varmista, että kytketty laite on DLNA-yhteensopiva.
  - - Toimintojen toimivuutta kaikissa palvelimissa ei taata. Toiminnot voivat myös vaihdella palvelimen ja sisällön ominaisuuksien mukaan.
  - - Kytke virta kytkettyyn laitteeseen.
  - Varmista yhteyksien toimivuus tarkistamalla, että LAN-kaapeli ja palvelimen virtajohto on kytketty kunnolla.
  - Tarkista asetukset
  - - Varmista, että kytketty laite on rekisteröity kohdassa ”Palvelimen näyttöasetukset”.
  - - Varmista, että palvelimen asetukset on määritetty oikein.
  - - Varmista, että valittu laite on yhdistetty verkkoon ja että sitä voidaan käyttää.
  - - Paina HOME ja valitse > Verkko > Palvelindiagnostiikka. Jos asetusten Verkko > Verkon käyttöönotto > Näytä verkon tila > IP-osoite asetuksena on ”Autom.”, laitteiden tunnistamisessa voi olla viive, jos DHCP-palvelinta ei ole.
  - - Jos toistat sisältöä tietokoneesta, mukauta palomuurin asetuksia.
Televisiota ei löydy renderer-yhteensopivasta laitteesta.
  - Varmista yhteyksien toimivuus tarkistamalla, että LAN-kaapeli ja laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.
  - Tarkista WLAN-yhteys ja sen asetukset.
  - Tarkista asetukset (Paina HOME ja valitse sitten > Verkko > Renderer.)
  - - Varmista, että ”Renderer-toiminto” on käytössä.
  - - Varmista, että kytketty laite on rekisteröity kohdassa ”Renderer-käyttöoikeudet”.
Widgetit-toimintoja ei voi käyttää, vaikka Widgetit-toiminnot on jo asennettu.
  - Varmista, että LAN-kaapeli ja reitittimen/modeemin virtajohto on kytketty kunnolla.*
  - Tarkista WLAN-yhteys ja sen asetukset.
  - Yritä käyttää Widgetit-sovellusta myöhemmin. Widget-palveluntarjoajan palvelin voi olla poissa käytöstä.
  - * Reititin/modeemi täytyy yhdistää Internetiin etukäteen. Lisätietoja reitittimen/modeemin asetuksista saat Internet-palveluntarjoajaltasi.
WLAN-yhteyttä ei ole tai olosuhteet radiovastaanottoon ovat epäedulliset.
  - Tarkista television ja WLAN-reitittimien sijainnit. Seuraavat seikat voivat vaikuttaa signaalin voimakkuuteen.
  - - Lähellä on muita langattomia laitteita, mikroaaltouuni, loisteputkivalaisin tms.
  - - WLAN-reitittimen ja television välissä on lattia tai seinä.
  - Jos käytössä on USB-WLAN-sovitin, estä signaalihäiriöt kytkemällä jatkokaapeli keskusyksikköön (lisävaruste) ja siirtämällä sovitin etäämmälle.

Copyright 2010 Sony Corporation