#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Vianmääritys >
- Yleistä

# Yleistä

- ”BRAVIA” Internet-videon kuva on heikkolaatuinen.
- ”BRAVIA” Internet-videon kuva on pieni.
- Joidenkin, esim. nopealiikkeisten tai tummia kohtauksia sisältävien, Internet-videoiden yksityiskohdat eivät näy.
- Internet-videon kuvanlaatu on hyvä, mutta ääntä ei kuulu.
- Internet-video-oppaassa ei näy monta videota.
- Kuva- ja/tai äänihäiriöitä.

”BRAVIA” Internet-video kuva on heikkolaatuinen.
  - Televisiossa näkyvän videokuvan laatu riippuu palveluntarjoajan videon laadusta sekä yhteysnopeudesta.
”BRAVIA” Internet-video kuva on pieni.
  - Lähennä tai loitonna kuvaa /-painikkeilla.
Joidenkin, esim. nopealiikkeisten tai tummia kohtauksia sisältävien, Internet-videoiden yksityiskohdat eivät näy.
  - Videoiden laadut ja kuvakoot vaihtelevat ja niihin vaikuttavat yhteysnopeus sekä sisällöntuottajien toiminnot.
Internet-videon kuvanlaatu on hyvä, mutta ääntä ei kuulu.
  - Laatu riippuu palveluntarjoajan videon laadusta sekä yhteysnopeudesta.
  - Jotkin Internet-videot eivät sisällä ääntä lainkaan.
Internet Video -oppaassa ei näy montaa videota.
  - Paina OPTIONS-painiketta ja valitse lisää katseluvaihtoehtoja.
Kuva- ja/tai äänihäiriöitä.
  - Pidä televisio poissa sähköhäiriöitä aiheuttavien laitteiden, kuten autojen, hiustenkuivaajien tai lisälaitteiden, lähettyviltä.
  - Jos asennat lisälaitteita, jätä laitteiden ja television väliin hieman tilaa.
  - Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
  - Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli erossa muista liitäntäkaapeleista.
Television virta katkeaa automaattisesti.
  - Tarkista, onko ”Uniajastin” käytössä, tai vahvista ”Ajastin”-toiminnon ”Kesto”-asetus.
  - Tarkista, onko ”Eko”-valikon ”Television valmiustila” -asetus käytössä.
  - Tarkista, onko ”Eko”-valikon ”Läsnäoloanturi” -asetus käytössä.
Television virta kytkeytyy automaattisesti.
  - Tarkista, onko ”Ajastin”-asetus käytössä.
Joitakin signaalilähteitä ei voi valita.
  - Valitse ”AV-esivalinta” ja vahvista tuloliitäntöjen ”Aina”-asetus.
HDMI-laite ei näy kohdassa ”HDMI-laitevalinnat”.
  - Varmista, että laite on yhteensopiva ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa ja että ”HDMI-ohjaus”-asetus on ”Päällä”.
”HDMI-ohjaus”-asetukseksi ei voi valita ”Pois”.
  - ”HDMI-ohjaus”-yhteensopivan äänijärjestelmän asetukseksi ei voi valita ”Pois”. Jos haluat vaihtaa äänen kuulumaan television kaiuttimesta, valitse Kaiutin > Television kaiutin.
Televisio ei viritä kaikkia kaapelikanavia.
  - Lisätietoja kaapelitelevisio-operaattoreista on tukisivustossa.
    http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Älykäs läsnäoloanturi aktivoituu vahingossa.
  - Varmista, ettei anturin havaintoalueella ole mitään, joka aiheuttaa virheellisen yleisöntunnistuksen, esimerkiksi julistetta seinällä.
  - Varmista, ettei havaintoalueella ole liikkuvia esineitä, jotka voivat aiheuttaa virheellisen yleisöntunnistuksen, esimerkiksi heilurikelloa tai verhoja.
Älykäs läsnäoloanturi ei toimi oikein.
  - Tarkista anturin toimintataso valikkonäytöstä.”Läsnäoloanturi”: paina HOME-näppäintä ja valitse > Järjestelmäasetukset > Eko > Läsnäoloanturi.”Etäisyyshälytys” tai ”Asemointisäätö”: paina HOME-näppäintä ja valitse > Järjestelmäasetukset > Etäisyyshälytys/Asemointisäätö.
  - Älä aseta mitään esteitä anturin eteen.
  - Anturin toiminnassa voi ilmetä häiriöitä hämärissä oloissa tai jos valonlähde on katselijoiden takana.
  - Anturi toimii vain, jos muut kuin tietokoneesta tai lähetyksestä peräisin olevat signaalit näkyvät koko ruudun kokoisina. Anturissa voi ilmetä toimintahäiriöitä katseltaessa 3D-sisältöä.
  - Anturi ei ehkä tunnista kasvonpiirteitä kaikissa oloissa (esim. jos katsojat katsovat alaspäin, makaavat paikallaan tai käyttävät naamioita tai silmälaseja).

Copyright 2010 Sony Corporation