#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Vianmääritys >
- Kuva

# Kuva

- Kytketystä laitteesta ei tule signaalia.
- Kuva näkyy haamukuvana tai kaksinkertaisena.
- Ruudussa näkyy vain kohinaa.
- Kuva -tai äänihäiriöitä televisiokanavaa katseltaessa.
- Kuvassa näkyy pieniä mustia ja/tai kirkkaita pisteitä.
- Kuvat vääristyvät.
- Kuva ei näy väreissä.
- COMPONENT IN -liitäntöihin kytkettyjen laitteiden kuvissa ei ole värejä.

Kytketystä laitteesta ei tule signaalia.
  - Tuo tuloliitäntäluettelo näkyviin painamalla ja valitse sitten haluamasi tuloliitäntä.
  - Tarkista laitteen ja television välinen kytkentä.
Kuva näkyy haamukuvana tai kaksinkertaisena.
  - Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
  - Tarkista antennin sijainti ja suunta.
Ruudussa näkyy vain kohinaa.
  - Tarkista, onko antenni vioittunut tai taipunut.
  - Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (kolmesta viiteen vuotta normaalikäytössä ja vuodesta kahteen merenrannalla).
Kuva- tai äänihäiriöitä televisiokanavaa katseltaessa.
  - Paranna kuvan vastaanottoa ”AFT” (automaattinen hienoviritys) -toiminnolla.
Kuvassa näkyy pieniä mustia ja/tai kirkkaita pisteitä.
  - Kuva koostuu kuvapisteistä. Kuvassa näkyvät pienet mustat pisteet ja/tai kirkkaat pisteet (kuvapisteet) eivät ole merkki viasta.
Kuvat vääristyvät.
  - Valitse ”Motionflow”-asetukseksi ”Normaali” tai ”Pois”.
  - Muuta ”Elokuvatila”-asetus joksikin muuksi.
Kuva ei näy väreissä.
  - Valitse ”Kuva”-asetukseksi ”Palautus”.
COMPONENT IN -liitäntöihin kytkettyjen laitteiden kuvissa ei ole värejä.
  - Tarkista, että liittimet on kytketty COMPONENT IN -liitäntöihin kunnolla.
Kytketyn laitteen kuva ei näy.
  - Kytke virta kytkettyyn laitteeseen.
  - Tarkista kaapelikytkentä.
  - Tuo tuloliitäntäluettelo näkyviin painamalla ja valitse sitten haluamasi tuloliitäntä.
  - Aseta muistikortti tai muu tallennusväline, esimerkiksi digitaalikamera, oikein paikalleen.
  - Varmista, että muistikortti (esim. digitaalikamerassa) on alustettu oikein.
  - Toimivuutta ei taata kaikkien USB-laitteiden kanssa. Toiminnot voivat myös vaihdella USB-laitteen tai toistettavien videoiden ominaisuuksien mukaan.
Kytkettyjä laitteita ei voi valita Home valikko-valikosta.
  - Tarkista kaapelikytkentä.
  - Määritä palvelimet, jotka näkyvät Home -valikossa.
3D-lasit eivät istu hyvin. (Seuraavassa kuvassa näkyy malli TDG-BR100.)
  - Katso seuraavia ohjeita ja kuvia.
  - Sovita lasit itsellesi sopiviksi sankojen molemmin puolin olevilla kytkimillä. Voit liikuttaa kytkintä, kun käännät sankoja hieman sisäänpäin. ()
  - Taivuta (säädä) kehyksiä itsellesi sopiviksi. ()
  - Säädä nenäsilta nenällesi sopivaksi. ()
3D Lasien LED-merkkivalo vilkkuu. (Seuraavassa kuvassa näkyy malli TDG-BR100.)
  - Katso seuraavia selityksiä ja kuvia.
  - Vilkkuu 3 sekunnin välein: laseihin on kytketty virta.
  - Vilkkuu 3 kertaa: laseista on katkaistu virta. Lasien virta katkeaa, kun virtapainiketta painetaan 2 sekuntia tai jos 3D tahdistus lähetin ei lähetä signaalia yli 5 minuuttiin.
  - Vilkkuu 3 kertaa 3 sekunnin välein: paristo on lähes lopussa. Vaihda paristo.
  - LED-merkkivalo
3D Laseihin ei voi kytkeä virtaa. (Seuraavissa kuvissa näkyy malli TDG-BR100.)
  - Vaihda paristo seuraavien ohjeiden ja kuvien mukaisesti.
  - 1: Avaa paristolokero esim. kolikolla.
  - 2: Työnnä pariston sivua ja poista se vinottain vetämällä.
  - 3: Aseta uusi paristo (CR2032) paikalleen positiivinen (+) -puoli ylöspäin.
  - 4: Sulje paristolokero esim. kolikolla.
  - 5: Varmista, että kansi on kiinni.
  - Paristo (CR2032)
    Esim. kolikko

  ####

  - Kun avaat paristolokeron, aseta kolikko tai muu vastaava tukevasti koloon, ettei se luiskahda.
3D-kuvat eivät näy./3D-tehoste on heikko.
  - Tarkista 3D-tahdistuslähetin ja 3D SYNC OUT -liitännän välinen yhteys (jos toiminnon käyttämiseen tarvitaan 3D tahdistus lähetin). Katso lisätietoja seuraavista ohjeista ja kuvista.
  - - Varmista ennen 3D-tahdistuslähettimen liittämistä, että televisiosta on katkaistu virta.
  - - Varmista kytkemisen jälkeen, että ”3D-valikko” on näkyvissä, painamalla kaukosäätimen OPTIONS-painiketta.
  - TV
    3D tahdistus lähetin
    3D SYNC OUT

  ####

  3D-tahdistuslähettimen integrointi vaihtelee televisiomalleittain.

  - Paina kaukosäätimen 3D-painiketta.
  - Vaihda 3D Lasien paristo.
  - Varmista, että 3D Laseihin on kytketty virta.
  - Säädä 3D-tahdistuslähetin (lisävaruste) kulmaa kulman säätöpyörällä tai muuttamalla laitteen asennuspaikkaa.
  - Varmista, ettei 3D-tahdistuslähetin ja 3D Lasien välissä ole esteitä.
  - Kun ”3D-valikko”-asetusnäyttö on näkyvissä, mutta kolmiulotteista kuvaa ei näy, katkaise kolmiulotteista kuvaa toistavan laitteen virta ja kytke se sitten jälleen päälle.
  - 3D tahdistus lähetin ei ehkä toimi suorassa auringonvalossa.
  - Saatu 3D-vaikutelma voi vaihdella eri henkilöillä.
  - 3D-vaikutelma voi heikentyä, jos ympäristön lämpötila on alhainen.
  - 3D-tehoste voi heikentyä ja näytön väri muuttua, jos olet makuuasennossa tai kallistat päätäsi.
Kuvan kummallakin puolella näkyy musta palkki 3D-kuvaa katseltaessa.
  - Kuvan kummallakin puolella näkyy musta palkki, kun simuloidun 3D-näyttötilan 3D-signaaleja käsitellään tai 3D-kuvan syvyyttä säädetään ”3D-syvyyden säätö” -toiminnolla.
3D-näyttö kytkeytyy päälle automaattisesti, kun laite havaitsee 3D-signaalin.
  - Jos haluat ottaa 3D-näytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä manuaalisesti, valitse ”Auto 3D” -asetukseksi ”Pois”. Paina HOME-painiketta ja valitse sitten > Näyttö > 3D-asetukset.
Näyttöön tulee automaattisesti ilmoitus ”3D-signaali havaittu.”, kun laite havaitsee 3D-signaalin.
  - Valitse ”3D-signaalin ilmoitus” -asetukseksi ”Pois”. Paina HOME-painiketta ja valitse sitten > Näyttö > 3D-asetukset.

Copyright 2010 Sony Corporation