#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Toiminnot kytkettyjen laitteiden kanssa >
- Asetukset

# Asetukset

Voit käyttää ”BRAVIAn” Internet-toimintoja kytkemällä television langalliseen tai langattomaan lähiverkkoon.

Modeemi, jossa on reititin
Internet
TV

## Internet-yhteyden muodostaminen

Voit kytkeä television Internetiin verkkotoiminnon avulla. Asennusmenetelmä vaihtelee verkon ja LAN-reitittimen mukaan.

Ennen Internet-yhteyden muodostamista:

- - Määritä LAN-reitittimen asetukset.
- - Tarkista langattoman lähiverkon tila seuraavan taulukon mukaan. Jos käytät langallista verkkoa, siirry suoraan kohtaan (4).

Onko langaton lähiverkko suojattu?
Tukeeko käytössä oleva WLAN-reititin WPS-suojausta (Wi-Fi Protected Set-up)?
KYLLÄ
EI
(3)
(2)
(1)

(1) Tee asennus kohtien ”Verkon käyttöönotto” ja ”WPS-suojauksella (Wi-Fi Protected Set-up) suojattu verkko” mukaisesti.

(2) Tee asennus kohtien ”Verkon käyttöönotto” ja ”Ilman WPS-suojausta (Wi-Fi Protected Set-up) suojattu verkko” mukaisesti.

(3) Tee asennus kohtien ”Verkon käyttöönotto” ja ”Suojaamaton verkko minkä tahansa tyyppisellä WLAN-reitittimellä” mukaisesti.

(4) Katso kohtaa ”Verkon käyttöönotto” ja noudata näytössä näkyviä ohjeita.

## Verkon käyttöönotto

Määritä verkkoasetukset ”Verkon käyttöönotto” -toiminnon ja ohjatun asennuksen avulla. Noudata näytön ohjeita.

Paina HOME ja valitse sitten > Verkko > Verkon käyttöönotto.

Aloitusnäytöstä voit valita verkkoympäristöösi sopivan asennustavan.

”Näytä verkon tila”: vahvista verkon tila valitsemalla tämä.

”Kiinteän yhteyden asetus”: käytä tätä langalliseen verkkoon kytkettäessä.

”Langattoman yhteyden asetus”: käytä tätä langattomaan verkkoon kytkettäessä.

## WPS-suojauksella (Wi-Fi Protected Set-up) suojattu verkko

WPS-standardin ansiosta langattoman kotiverkon suojaaminen on niin yksinkertaista, että siihen riittää WLAN-reitittimen WPS-painikkeen painallus. Varmista ennen langattoman lähiverkon määrittämistä, että tiedät reitittimen WPS-painikkeen sijainnin ja että osaat käyttää sitä.

1. Valitse ”Langattoman yhteyden asetus” -vaihtoehto ”Verkon käyttöönotto” -aloitusnäytöstä.

2. Valitse ”WPS (paina painiketta)” painikemenetelmäksi tai ”WPS (PIN)” PIN-menetelmäksi.

3. Noudata asennusnäytön ohjeita.

####

- WPS-suojauksen käyttäminen langattomassa lähiverkossa edellyttää, että WLAN-reititin tukee WPS-standardia.

## Ilman WPS-suojausta (Wi-Fi Protected Set-up) suojattu verkko

Langattoman lähiverkon määrittäminen edellyttää SSID-tunnusta (langattoman verkon nimi) ja suojausavainta (WEP- tai WPA-avain). Jos et saa niitä selville, katso lisätietoja reitittimen käyttöoppaasta.

1. Valitse ”Langattoman yhteyden asetus” -vaihtoehto ”Verkon käyttöönotto” -aloitusnäytöstä.

2. Valitse ”Hae” ja valitse sitten verkko langattomien verkkojen luettelosta.

3. Noudata asennusnäytön ohjeita.

## Suojaamaton verkko minkä tahansa tyyppisellä WLAN-reitittimellä

Langattoman lähiverkon määrittäminen edellyttää SSID-tunnusta (langattoman verkon nimi). Suojausavainta (WEP- tai WPA-avain) ei tarvita, koska tässä asennustavassa ei valita suojausmenetelmää.

1. Valitse ”Langattoman yhteyden asetus” -vaihtoehto ”Verkon käyttöönotto” -aloitusnäytöstä.

2. Valitse ”Hae” ja valitse sitten verkko langattomien verkkojen luettelosta.

3. Noudata asennusnäytön ohjeita.

## Verkkoyhteyden tarkistaminen

Anna reitittimen aakkosnumeeriset arvot tarvittaessa. Määritettävät asetukset (esim. IP-osoite, Aliverkon peite, DHCP) voivat vaihdella Internet-palveluntarjoajan tai reitittimen mukaan. Lisätietoja on Internet-palveluntarjoajan toimittamassa tai reitittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

1. Valitse ”Autom.”, jos haluat määrittää IP-osoite- ja välityspalvelinasetukset automaattisesti tai ”Oma asetus”, jos haluat, määrittää ne manuaalisesti.

2. Noudata asennusnäytön ohjeita.

Copyright 2010 Sony Corporation