#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Descrizione dei componenti >
- Anteriore

# Anteriore

- Sensore illuminazione
- Sensore del telecomando
- (Immagine Assente/Timer)
- (Standby)
- I (Accensione)
- Sensore di presenza intelligente
- Trasmettitore Sincronizzato 3D

1. Sensore illuminazione

   Consente di rilevare il livello di luce nell’ambiente e di regolare la luminosità dello schermo di conseguenza.

   Non posizionare alcun oggetto in prossimità del sensore per evitare di comprometterne la funzione.

2. Sensore del telecomando

   Consente di ricevere i segnali dal telecomando.

   Non posizionare alcun oggetto in prossimità del sensore per evitare di comprometterne la funzione.

3. (Immagine Assente/Timer)

   Si illumina in verde quando si seleziona “Immagine Assente”.

   Si illumina in arancione quando si imposta il timer.

   Si illumina e/o lampeggia in arancione durante un aggiornamento del software.

4. (Standby)

   Si illumina in rosso quando il televisore è nella modalità Standby, nella modalità di risparmio energetico del PC o durante un aggiornamento del software.

5. I (Accensione)

   Si illumina in verde quando il televisore è acceso.

6. Sensore di presenza intelligente

   Consente di rilevare i movimenti degli spettatori e le espressioni del viso.

   ####

   - Non posizionare alcun oggetto in prossimità del sensore per evitare di comprometterne la funzione.
7. Trasmettitore Sincronizzato 3D

   Emette il segnale di sincronizzazione 3D.

   ####

   - Per non ostacolarne il funzionamento, non posizionare oggetti davanti al Trasmettitore Sincronizzato 3D.

Copyright 2010 Sony Corporation