#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Descrierea pieselor >
- Înapoi

# Înapoi

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Se conectează la o reţea existentă, folosind un cablu Ethernet.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferă o interfaţă audio/video necomprimată, digitală în totalitate, între acest TV şi orice echipament audio/video dotat cu HDMI. În plus, când conectaţi echipamentul care este compatibil cu „Control pentru HDMI”, este suportată comunicarea cu echipamentul conectat.

   ####

   - Asiguraţi-vă că folosiţi doar un cablu HDMI autorizat, care să aibă logoul HDMI.
   - Dacă se conectează un sistem audio digital care este compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), folosiţi HDMI IN 1. Dacă nu, este necesară o conexiune suplimentară cu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Dacă echipamentul are un jac DVI, conectaţi-l la portul HDMI IN 2 pe partea din lateral a televizorului, printr-o interfaţă adaptor DVI - HDMI (nu este furnizată) şi conectaţi jacurile pentru ieşirea audio a echipamentului la PC/HDMI 2 AUDIO IN, care se află în PC IN.
3. / AV 1

   Conectaţi cu un cablu SCART. Când conectaţi un decodor analogic, blocul de acord TV transmite la ieşire, către decodor, semnale codate, pe care acesta le descifrează înainte de a le transmite la ieşire.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Puteţi asculta sunetul TV pe sistemul home cinema cu intrare digitală, conectat.

5. Intrarea RF care se conectează la cablul sau la antena dvs.

   ####

   - Pentru modelele compatibile cu semnalele de satelit, este disponibilă şi o intrare destinată acestora.

Copyright 2010 Sony Corporation