#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Функции телевизора “BRAVIA” >
- Встроенная беспроводн. LAN

# Встроенная беспроводн. LAN

Предоставление беспроводного сетевого подключения для телевизора путем простой и быстрой настройки.

Встроенное устройство беспроводной локальной сети позволяет подключить телевизор к Интернету и домашней сети. Данная возможность позволяет с легкостью подключиться к беспроводной сети и воспользоваться всеми преимуществами беспроводного подключения.

####

- Перед настройкой функций беспроводной сети в телевизоре убедитесь, что настроен маршрутизатор беспроводной сети.

## Подключение к беспроводной сети

С помощью функции Встроенная беспроводн. LAN можно подключить телевизор к беспроводной сети. Процедура настройки отличается в зависимости от типа беспроводной сети и типа маршрутизатора беспроводной сети.

Перед настройкой беспроводной сети проверьте среду беспроводной сети с помощью следующего рисунка.

Используется защищенная беспроводная сеть?
Используется маршрутизатор беспроводной сети, совместимый с процедурой Wi-Fi Protected Set-up (WPS)?
ДА
НЕТ
(3)
(2)
(1)

(1) Выполните настройку в соответствии с пунктами “Настройка сети” и “Защищенная сеть с поддержкой процедуры Wi-Fi Protected Set-up (WPS)”.

(2) Выполните настройку в соответствии с пунктами “Настройка сети” и “Защищенная сеть без поддержки процедуры Wi-Fi Protected Set-up (WPS)”.

(3) Выполните настройку в соответствии с пунктами “Настройка сети” и “Незащищенная сеть с любым типом маршрутизатора беспроводной сети”.

## Настройка сети

“Настройка сети” поможет настроить параметры сети с помощью мастера настройки. Следуйте указаниям, появляющимся на экране.

Нажмите кнопку HOME, затем выберите > Сеть > Настройка сети.

Стартовый экран позволяет выбрать процедуру настройки в соответствии с сетевой средой.

“Просмотр состояния сети”: подтверждение состояния сети.

“Проводная настройка”: подключение к проводной сети.

“Беспроводная настройка”: подключение к беспроводной сети.

## Защищенная сеть с поддержкой процедуры Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Стандарт WPS позволяет свести защиту беспроводной домашней сети к нажатию кнопки WPS на маршрутизаторе беспроводной сети. Перед настройкой беспроводной сети проверьте положение кнопки WPS на маршрутизаторе и ознакомьтесь с ее использованием.

1. На стартовом экране “Настройка сети” выберите пункт “Беспроводная настройка”.

2. Способ нажатия кнопки выбирается с помощью “WPS (кнопка)”, а способ ввода PIN-кода - с помощью “WPS (PIN)”.

3. Следуйте указаниям, появляющимся на экране настройки.

####

- Чтобы подключить беспроводную сеть с помощью WPS, необходимо, чтобы маршрутизатор беспроводной сети поддерживал стандарт WPS.

## Защищенная сеть без поддержки процедуры Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Для настройки беспроводной сети потребуется SSID (имя беспроводной сети) и ключ безопасности (WEP или WPA). Если они неизвестны, обратитесь к руководству по эксплуатации маршрутизатора.

1. На стартовом экране “Настройка сети” выберите пункт “Беспроводная настройка”.

2. Выберите “Сканировать”, а затем выберите сеть из списка найденных беспроводных сетей.

3. Следуйте указаниям, появляющимся на экране настройки.

## Незащищенная сеть с любым типом маршрутизатора беспроводной сети

Для настройки беспроводной сети потребуется SSID (имя беспроводной сети). Ключ безопасности (WEP или WPA) не потребуется, поскольку в данной процедуре не нужно выбирать метод обеспечения безопасности.

1. На стартовом экране “Настройка сети” выберите пункт “Беспроводная настройка”.

2. Выберите “Сканировать”, а затем выберите сеть из списка найденных беспроводных сетей.

3. Следуйте указаниям, появляющимся на экране настройки.

Copyright 2010 Sony Corporation