#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Lastnosti »BRAVIA« TV >
- Vgrajen brezžični LAN

# Vgrajen brezžični LAN

Zagotavlja brezžično medmrežno povezavo za vaš TV z enostavno in hitro namestitvijo.

Vgrajen brezžični LAN naprava vam omogoča povezavo spletnega in domačega omrežja za vaš TV. S to funkcijo se lahko enostavno povežete na brezžični LAN in uživate v prednostih medmrežja v brezžičnem okolju.

####

- Preden nastavite brezžično LAN funkcijo TV-ja, se prepričajte, da ste nastavili brezžični LAN usmerjevalec.

## Povezovanje na vaš brezžični LAN

Z uporabo funkcije Vgrajen brezžični LAN lahko povežete TV z vašim brezžičnim LAN-om. Namestitveni postopek se razlikuje glede na tip brezžičnega LAN-a in brezžičnega LAN usmerjevalca.

Pred namestitvijo brezžičnega LAN-a, preverite vaše brezžično LAN okolje z uporabo naslednje preglednice.

Varen brezžični LAN?
Ali uporabljate brezžični LAN usmerjevalec združljiv z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS)?
DA
NE
(3)
(2)
(1)

(1) Sledite konfiguraciji za »Nastavitev omrežja« in »Zaščiteno omrežje z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS)«.

(2) Sledite konfiguraciji za »Nastavitev omrežja« in »Zaščiteno omrežje brez Wi-Fi zaščitene namestitve (WPS)«.

(3) Sledite konfiguraciji za »Nastavitev omrežja« in »Nezaščiteno omrežje s katerim koli tipom brezžičnega LAN usmerjevalca«.

## Nastavitev omrežja

»Nastavitev omrežja« vam pomaga konfigurirati omrežne nastavitve z nastavitvenim čarovnikom. Sledite navodilom na zaslonu.

Pritisnite HOME, nato izberite > Omrežje > Nastavitev omrežja.

Začetni zaslon vam omogoča izbiro nastavitvenega postopka glede na vaše omrežno okolje.

»Preglej stanje omrežja«: Izberite za potrditev stanja vašega omrežja.

»Nastavitev za ožičeno«: Uporabite za povezovanje z žičnim omrežjem.

»Nastavitev za brezžično«: Uporabite za povezovanje z brezžičnim omrežjem.

## Zaščiteno omrežje z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS)

WPS standard neposredno poskrbi za varnost brezžičnega domačega omrežja s pritiskom na gumb WPS na brezžičnem LAN usmerjevalcu. Preden namestite brezžični LAN, preverite položaj WPS gumba na usmerjevalcu in preverite, kako deluje.

1. Izberite »Nastavitev za brezžično« iz »Nastavitev omrežja« začetnega zaslona.

2. Izberite »WPS (gumb)« za metodo pritiska gumba ali »WPS (PIN)« za PIN metodo.

3. Sledite navodilom, ki so se pojavila na nastavitvenem zaslonu.

####

- Za povezavo z brezžičnim LAN-om z WPS, mora vaš brezžični LAN usmerjevalec podpirati WPS standard.

## Zaščiteno omrežje brez Wi-Fi zaščitene namestitve (WPS)

Za namestitev brezžičnega LAN-a bosta zahtevana SSID (ime brezžičnega omrežja) in varnostni ključ (WEP ali WPA ključ). Če ste jih pozabili, glejte navodila za uporabo vašega usmerjevalca.

1. Izberite »Nastavitev za brezžično« iz »Nastavitev omrežja« začetnega zaslona.

2. Izberite »Iskanje«, nato izberite omrežje iz seznama zaznanih brezžičnih omrežij.

3. Sledite navodilom, ki so se pojavila na nastavitvenem zaslonu.

## Nezaščiteno omrežje s katerim koli tipom brezžičnega LAN usmerjevalca

Za namestitev brezžičnega LAN-a bo potrebno SSID (ime brezžičnega omrežja). Varnostni ključ (WEP ali WPA ključ) ne bo zahtevan, ker morate v tem postopku izbrati metodo brez varnostne zaščite.

1. Izberite »Nastavitev za brezžično« iz »Nastavitev omrežja« začetnega zaslona.

2. Izberite »Iskanje«, nato izberite omrežje iz seznama zaznanih brezžičnih omrežij.

3. Sledite navodilom, ki so se pojavila na nastavitvenem zaslonu.

Copyright 2010 Sony Corporation