#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Odpravljanje težav >
- Slika

# Slika

- Ni informacij od povezane opreme.
- Pojavljajo se sence ali dvojne slike.
- Na zaslonu se pojavi le zvok.
- Ob gledanju TV kanala ni ne slike ne zvoka.
- Na zaslonu se prikažejo majhne črne pike in/ali svetle pike.
- Slike so popačene.
- Ni barvne slike.
- Iz opreme povezane na COMPONENT IN vhodih (vtičnicah) ni barv.

Ni informacij od povezane opreme.
  - Pritisnite , da prikažete seznam vhodov, nato izberite želen vhod.
  - Preverite povezavo med opremo in TV.
Pojavljajo se sence ali dvojne slike.
  - Preverite povezavo antene (zračna)/kabla.
  - Preverite lokacijo in usmerjenost antene (zračna).
Na zaslonu se pojavi le zvok.
  - Preverite, ali je antena (zračna) zlomljena ali upognjena.
  - Preverite, ali je antena (zračna) dosegla konec življenjske dobe (tri do pet let pri običajni uporabi, eno do dveh let na obali).
Ob gledanju TV kanala ni ne slike ne zvoka.
  - Prilagodi »AFT« (Samodejno fino nastavljanje) za pridobivanje boljšega sprejema slike.
Na zaslonu se prikažejo majhne črne pike in/ali svetle pike.
  - Zaslon je sestavljen iz slikovnih pik. Majhne črne pike in/ali svetle pike (svetlobne pike) na zaslonu niso okvara.
Slike so popačene.
  - Izberite »Standardno« ali »Izključeno« v »Motionflow«.
  - Spremeni trenutne nastavitve »Filmski način« na druge nastavitve.
Ni barvne slike.
  - Izberite »Ponastavi« v »Slika«.
Iz opreme povezane na COMPONENT IN vhodih ni barv.
  - Preverite povezavo COMPONENT IN vhodov in preverite, ali so konektorji popolnoma vstavljeni.
Ni slike povezane opreme.
  - Vključi povezano opremo.
  - Preverite povezavo kablov.
  - Pritisnite , da prikažete seznam vhodov, nato izberite želen vhod.
  - Pravilno vstavite pomnilniško kartico ali drugo napravo za shranjevanje, kot je na primer digitalna videokamera.
  - Poskrbite, da je pomnilniška kartica (v opremi, kot je digitalna videokamera) pravilno formatirana.
  - Delovanje ni zagotovljeno za vse USB naprave. Delovanje se dodatno razlikuje glede na funkcije USB naprave ali predvajanih video datotek.
Ne morete izbrati povezane opreme v Domov meni.
  - Preverite povezavo kablov.
  - Nastavite strežnike, ki bodo prikazani v Domov meni.
Očala 3D se ne prilegajo pravilno. (Naslednja slika prikazuje TDG-BR100.)
  - Glejte naslednja navodila in slike.
  - Nastavite oba stikala na obeh straneh za udobno prileganje. Za nastavitev nekoliko zaprite stranske ročice. ()
  - Za udobno prileganje upognite (prilagodite) stranske ročice. ()
  - Prilagodite blazinico za nos za vaš nos. ()
LED pokazatelj na očalih 3D utripa. (Naslednja slika prikazuje TDG-BR100.)
  - Glejte naslednje razlage in slike.
  - Utripa vsake 3 sekunde: Nakazuje vključitev očal.
  - Utripa 3 krat: Nakazuje, da so očala ugasnjena. Očala se ugasnejo, če držite gumb vklop pritisnjen za 2 sekundi ali če za več kot 5 minut ni zaznanega signala oddajnika 3D Sync.
  - Utripa 3 krat vsake 3 sekunde: Nakazuje, da je zmogljivost baterij skoraj izrabljena. Zamenjajte baterijo.
  - LED pokazatelj
Očal 3D ni možno vključiti. (Naslednje slike prikazujejo TDG-BR100.)
  - Zamenjajte baterije, glejte naslednja navodila in slike.
  - 1: S kovancem ipd. odprite pokrov za baterije.
  - 2: Potisnite rob baterije in jo v kotu odstranite.
  - 3: Vstavite baterijo (CR2032) s pozitivno (+) stranjo obrnjeno navzgor.
  - 4: S kovancem ipd. zaprite pokrov za baterije.
  - 5: Preverite, ali je pokrov zaprt.
  - Baterija (CR2032)
    Kovanec itd.

  ####

  - Ko odpirate ali zapirate pokrov za baterije, pazite, da kovanec itd. trdno vstavite v režo, da preverite zdrs.
3D slike niso prikazane./Učinek 3D je šibek.
  - Preverite povezavo med Oddajnikom 3D Sync in 3D SYNC OUT (če je za funkcijo potreben Oddajnik 3D Sync). Glejte naslednja navodila in sliko.
  - - Preden Oddajnik 3D Sync povežete, se prepričajte, da je TV izključen.
  - - Prepričajte se, ali je »3D Meni« prikazan na zaslonu, tako da na daljinskem upravljavcu pritisnete OPTIONS, ko je povezava zaključena.
  - TV
    Oddajnik 3D Sync
    3D SYNC OUT

  ####

  Oddajnik 3D Sync je vgrajen odvisno od modela TV-ja.

  - Pritisnite tipko 3D na daljinskem upravljavcu.
  - Zamenjajte baterijo v 3D očalih.
  - Prepričajte se, da so očala 3D vključena.
  - Nastavite primeren kot oddajnika 3D Sync (dodatna oprema) s številčnico prilagajanja kota ali prilagodite mesto namestitve.
  - Prepričajte se, da med oddajnikom 3D Sync in očali 3D ni ovir.
  - Ko se pojavijo nastavitveni zaslon »3D Meni« vendar 3D slike niso prikazane, izključite napravo, ki predvaja 3D vsebine in jo ponovno vklopite.
  - Oddajnik 3D Sync morda ne bo deloval, če je v neposredni sončni svetlobi.
  - Sprejet 3D učinek se med različnimi osebami lahko razlikuje.
  - 3D učinek bo morda manj poudarjen pri nizki temperaturi okolja.
  - Učinek 3D bo morda manj poudarjen in prikazane barve bodo zamaknjene, če se uležete ali nagnete glavo.
Ko gledate 3D slike, se na obeh straneh zaslona pojavijo črne črte.
  - Črne črte se pojavijo na obeh straneh zaslona zaradi obdelave 3D signalov za način simuliranega 3D prikaza ali ob nastavljanju globine 3D slik v »Prilagoditev 3D globine«.
3D prikaz se samodejno vključi, ko je zaznan 3D signal.
  - Izberite »Izključeno« iz »Samodejni 3D«, da ročno vključite ali izključite način 3D prikaza. Pritisnite HOME, nato izberite > Prikazovanje > 3D nastavitve.
Sporočilo »3D signal je zaznan.« se samodejno pojavi, ko je zaznan 3D signal.
  - Izberite »Izključeno« iz »Obvestilo o 3D signalu«. Pritisnite HOME, nato izberite > Prikazovanje > 3D nastavitve.

Copyright 2010 Sony Corporation