#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Zabava s povezano opremo >
- Nastavitve

# Nastavitve

Za uporabo »BRAVIA« internetnih funkcij povežite LAN kabel ali dodajte vaš TV brezžičnemu LAN-u.

Modem s funkcijami usmerjevalca
Medmrežje
TV

## Povezovanje na svetovni splet

Z uporabo omrežja lahko povežete TV s svetovnim spletom. Namestitveni postopek se razlikuje glede na tip omrežja in LAN usmerjevalca.

Pred namestitvijo povezave s svetovnim spletom:

- - Prepričajte se, da ste namestili LAN usmerjevalec.
- - Preverite vaše brezžično LAN okolje z uporabo naslednje tabele. Če imate žično omrežno okolje, se obrnite neposredno na (4).

Varen brezžični LAN?
Ali uporabljate brezžični LAN usmerjevalec združljiv z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS)?
DA
NE
(3)
(2)
(1)

(1) Sledite konfiguraciji za »Nastavitev omrežja« in »Zaščiteno omrežje z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS)«.

(2) Sledite konfiguraciji za »Nastavitev omrežja« in »Zaščiteno omrežje brez Wi-Fi zaščitene namestitve (WPS)«.

(3) Sledite konfiguraciji za »Nastavitev omrežja« in »Nezaščiteno omrežje s katerim koli tipom brezžičnega LAN usmerjevalca«.

(4) Glejte v »Nastavitev omrežja« in sledite navodilom, ki se pojavijo na zaslonu.

## Nastavitev omrežja

»Nastavitev omrežja« vam pomaga konfigurirati omrežne nastavitve z nastavitvenim čarovnikom. Sledite navodilom na zaslonu.

Pritisnite HOME, nato izberite > Omrežje > Nastavitev omrežja.

Začetni zaslon vam omogoča izbiro nastavitvenega postopka glede na vaše omrežno okolje.

»Preglej stanje omrežja«: Izberite za potrditev stanja vašega omrežja.

»Nastavitev za ožičeno«: Uporabite za povezovanje z žičnim omrežjem.

»Nastavitev za brezžično«: Uporabite za povezovanje z brezžičnim omrežjem.

## Zaščiteno omrežje z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS)

WPS standard neposredno poskrbi za varnost brezžičnega domačega omrežja s pritiskom na gumb WPS na brezžičnem LAN usmerjevalcu. Preden namestite brezžični LAN, preverite položaj WPS gumba na usmerjevalcu in preverite, kako deluje.

1. Izberite »Nastavitev za brezžično« iz »Nastavitev omrežja« začetnega zaslona.

2. Izberite »WPS (gumb)« za metodo pritiska gumba ali »WPS (PIN)« za PIN metodo.

3. Sledite navodilom, ki so se pojavila na nastavitvenem zaslonu.

####

- Za povezavo z brezžičnim LAN-om z WPS, mora vaš brezžični LAN usmerjevalec podpirati WPS standard.

## Zaščiteno omrežje brez Wi-Fi zaščitene namestitve (WPS)

Za namestitev brezžičnega LAN-a bosta zahtevana SSID (ime brezžičnega omrežja) in varnostni ključ (WEP ali WPA ključ). Če ste jih pozabili, glejte navodila za uporabo vašega usmerjevalca.

1. Izberite »Nastavitev za brezžično« iz »Nastavitev omrežja« začetnega zaslona.

2. Izberite »Iskanje«, nato izberite omrežje iz seznama zaznanih brezžičnih omrežij.

3. Sledite navodilom, ki so se pojavila na nastavitvenem zaslonu.

## Nezaščiteno omrežje s katerim koli tipom brezžičnega LAN usmerjevalca

Za namestitev brezžičnega LAN-a bo potrebno SSID (ime brezžičnega omrežja). Varnostni ključ (WEP ali WPA ključ) ne bo zahtevan, ker morate v tem postopku izbrati metodo brez varnostne zaščite.

1. Izberite »Nastavitev za brezžično« iz »Nastavitev omrežja« začetnega zaslona.

2. Izberite »Iskanje«, nato izberite omrežje iz seznama zaznanih brezžičnih omrežij.

3. Sledite navodilom, ki so se pojavila na nastavitvenem zaslonu.

## Preverjanje omrežne povezave

Če je potrebno, vnesite ustrezno alfanumerično vrednost za vaš usmerjevalec. Predmeti, ki jih morate nastaviti (npr. IP-naslov, Maska podomrežja, DHCP) se lahko razlikujejo glede na ponudnika spletnih storitev ali usmerjevalec. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki jih zagotovi vaš ponudnik spletnih storitev ali tista, ki so priložena usmerjevalcu.

1. Izberite »Samodejno« za samodejno nastavitev IP-naslov in proxy strežnika ali »Posebno« za ročno nastavitev.

2. Sledite navodilom, ki so se pojavila na nastavitvenem zaslonu.

Copyright 2010 Sony Corporation