#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- „BRAVIA“ TV vlastnosti >
- Zabudovaná bezdr. síť LAN

# Zabudovaná bezdr. síť LAN

Poskytuje bezdrátové síťové připojení vašeho televizoru s jednoduchým a rychlým nastavením.

Vestavěné zařízení bezdrátové LAN umožňuje připojit váš televizor k internetu a domácí síti. S touto funkcí se můžete snadno připojit k bezdrátové LAN a využívat výhod bezdrátové sítě.

####

- Před nastavováním funkce bezdrátové LAN na televizoru se ujistěte, že nastavíte router bezdrátové LAN.

## Připojení k vaší bezdrátové LAN

Pomocí funkce Zabudovaná bezdr. síť LAN můžete připojit televizor k vaší bezdrátové síti LAN. Postup nastavení se může lišit v závislosti na typu bezdrátové sítě LAN a routeru bezdrátové LAN.

Před nastavením bezdrátové LAN zkontrolujte vaše LAN prostředí pomocí následujícího schématu.

Je bezdrátová LAN bezpečná?
Používáte router bezdrátové LAN, který je kompatibilní s chráněným nastavením Wi-Fi (WPS)?
ANO
NE
(3)
(2)
(1)

(1) Postupujte v konfiguraci pro „Nastavení sítě“ a „Zabezpečená síť s chráněným nastavením Wi-Fi (WPS)“.

(2) Postupujte v konfiguraci pro „Nastavení sítě“ a „Zabezpečená síť bez chráněného nastavení Wi-Fi (WPS)“.

(3) Postupujte v konfiguraci pro „Nastavení sítě“ a „Nezabezpečená síť s libovolným routerem bezdrátové LAN“.

## Nastavení sítě

„Nastavení sítě“ umožňuje konfiguraci nastavení sítě pomocí průvodce nastavením. Řiďte se pokyny na obrazovce.

Stiskněte HOME a poté zvolte > Síť > Nastavení sítě.

Úvodní obrazovka vám umožňuje zvolit postup nastavení podle vašeho síťového prostředí.

„Zobrazit stav sítě“: zvolte pro potvrzení stavu vaší sítě.

„Nastavení pomocí pevné sítě“: použijte pro připojení ke kabelové síti.

„Bezdrátové nastavení“: použijte pro připojení k bezdrátové síti.

## Zabezpečená síť s chráněným nastavením Wi-Fi (WPS)

Standard WPS umožňuje nastavení zabezpečení bezdrátové domácí sítě jednoduchým stisknutím tlačítka WPS na routeru bezdrátové LAN. Před nastavením bezdrátové LAN najděte tlačítko WPS na routeru a ujistěte se jak se používá.

1. Zvolte „Bezdrátové nastavení“ z úvodní obrazovky „Nastavení sítě“.

2. Zvolte „WPS (tlačítko)“, pokud chcete použít metodu Push Button nebo „WPS (PIN)“, chcete-li použít metodu PIN.

3. Řiďte se pokyny, které se zobrazí na obrazovce nastavení.

####

- Pokud chcete připojit bezdrátovou LAN s WPS je nutné, aby váš router bezdrátové LAN podporoval WPS standard.

## Zabezpečená síť bez chráněného nastavení Wi-Fi (WPS)

Pro nastavení bezdrátové LAN je zapotřebí SSID (jméno bezdrátové sítě) a klíče zabezpečení (WEP nebo WPA). Pokud tyto údaje neznáte, vyhledejte je v návodu k použití vašeho routeru.

1. Zvolte „Bezdrátové nastavení“ z úvodní obrazovky „Nastavení sítě“.

2. Zvolte „Skenovat“ a poté zvolte síť ze seznamu skenovaných bezdrátových sítí.

3. Řiďte se pokyny, které se zobrazí na obrazovce nastavení.

## Nezabezpečená síť s libovolným routerem bezdrátové LAN

Pro nastavení bezdrátové LAN je potřeba SSID (název bezdrátové sítě). Klíč zabezpečení (klíč WEP nebo WPA) není požadován, protože pro tento postup není potřeba zabezpečovací metody.

1. Zvolte „Bezdrátové nastavení“ z úvodní obrazovky „Nastavení sítě“.

2. Zvolte „Skenovat“ a poté zvolte síť ze seznamu skenovaných bezdrátových sítí.

3. Řiďte se pokyny, které se zobrazí na obrazovce nastavení.

Copyright 2010 Sony Corporation