#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Řešení problémů >
- Obraz

# Obraz

- Žádné informace z připojeného zařízení.
- Objevují se „duchové“ nebo se obraz rozdvojuje.
- Na displeji se objevuje pouze šum.
- Během sledování televizního kanálu se objevují zvukové nebo obrazové šumy.
- Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body.
- Obraz je pokřivený.
- Nezobrazují se barevné snímky.

Žádné informace z připojeného zařízení.
  - Stiskněte pro zobrazení seznamu připojených zařízení, poté vyberte požadovaný vstup.
  - Zkontrolujte propojení mezi zařízením a televizorem.
Objevují se „duchové“ nebo se obraz rozdvojuje.
  - Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
  - Zkontrolujte umístění a směr antény.
Na displeji se objevuje pouze šum.
  - Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá.
  - Zkontrolujte, zda anténa není na konci své životnosti (od tří do pěti let při normálním použití, jeden až dva roky na pobřeží).
Během sledování televizního kanálu se objevují zvukové nebo obrazové šumy.
  - Nastavte „AFT“ (automatické jemné ladění) pro získání lepšího přijímaného obrazu.
Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body.
  - Obrazovka sestává z pixelů. Malé černé a/nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenají špatnou funkci.
Obraz je pokřivený.
  - Zvolte „Standardní“ nebo „Vyp“ v „Motionflow“.
  - Změňte stávající nastavení „Filmový režim“.
Nezobrazují se barevné snímky.
  - Zvolte „Reset“ v „Obraz“.
Ze zařízení připojeného ke konektoru COMPONENT IN nejsou přehrávány barvy snímků.
  - Zkontrolujte připojení konektorů COMPONENT IN a ujistěte se, že jsou konektory zasunuty nadoraz.
Žádný obraz z připojeného zařízení.
  - Zapněte připojené zařízení.
  - Zkontrolujte kabelové připojení.
  - Stiskněte pro zobrazení seznamu připojených zařízení, poté vyberte požadovaný vstup.
  - Vložte správně paměťovou kartu nebo jiná paměťová zařízení, jako je digitální fotoaparát.
  - Ujistěte se, že paměťová karta (v zařízení, jako je digitální fotoaparát) byla správně naformátována.
  - Funkčnost všech USB zařízení není zaručena. Funkce se může lišit v závislosti na vlastnostech zařízení USB nebo přehrávaného videa.
Nelze zvolit připojené zařízení v nabídce Home Menu.
  - Zkontrolujte kabelové připojení.
  - Nastavte servery, které chcete zobrazit v Home Menu.
3D brýle nesedí dobře. (Následující ilustrace znázorňuje TDG-BR100.)
  - Řiďte se následujícími pokyny a ilustrací.
  - Nastavte spínače na obou stranách pro pohodlné nošení. Pro nastavení spínače lehce sklopte nožičky brýlí dovnitř. ()
  - Ohněte (nastavte) obroučky pro pohodlné nošení. ()
  - Nastavte nosní dílec pro váš nos. ()
Indikátor LED na 3D brýlích bliká. (Následující ilustrace znázorňuje TDG-BR100.)
  - Řiďte se následujícím návodem a ilustrací.
  - Bliká každé 3 sekundy: znamená, že brýle jsou zapnuté.
  - Blikne 3krát: znamená, že brýle byly vypnuty. Brýle se vypnou, když podržíte tlačítko napájení 2 sekundy nebo když 3D Synchronizční vysílač nevyslal žádný signál po dobu 5 minut.
  - Blikne 3krát každé 3 sekundy: znamenám že kapacita baterie je téměř vybitá. Vyměňte baterii.
  - LED indikátor
Nemůžete 3D brýle zapnout. (Následující ilustrace znázorňují TDG-BR100.)
  - Vyměňte baterii podle těchto pokynů a ilustrací.
  - 1: Otevřete kryt baterie mincí apod.
  - 2: Zatlačte na okraj baterie, a vyjměte ji.
  - 3: Vložte baterii (CR2032) kladnou stranou (+) nahoru.
  - 4: Zavřete kryt baterie mincí apod.
  - 5: Ujistěte se, že je kryt zavřený.
  - Baterie (CR2032)
    Mince apod.

  ####

  - Při otevírání nebo zavírání krytu baterie vložte do rýhy minci, aby nedošlo k proklouznutí.
3D snímky se nezobrazují./3D efekt je slabý.
  - Zkontrolujte spojení mezi 3D Synchronizačním vysílačem a 3D SYNC OUT (pokud je k použití funkce zapotřebí 3D Synchronizačního vysílače). Viz následující pokyny a ilustrace.
  - - Před připojením 3D Synchronizačního vysílače vypněte televizor.
  - - Ujistěte se, že se na obrazovce zobrazí „Nabídka 3D“, když stisknete OPTIONS na dálkovém ovládání poté, co bylo připojení provedeno.
  - Televizor
    3D Synchronizční vysílač
    3D SYNC OUT

  ####

  3D synchronizační vysílač je zabudován v závislosti na modelu televizoru.

  - Stiskněte 3D tlačítko na dálkovém ovladači.
  - Vyměňte baterii v 3D brýlích.
  - Ujistěte se, že jsou 3D brýle zapnuté.
  - Nastavte správný úhel 3D Synchronizčního vysílače (volitelný) pomocí ovladače nastavení úhlu nebo zvolte jiné umístění.
  - Ujistěte se, že mezi 3D Synchronizčním vysílačem a 3D brýlemi není překážka.
  - Když se zobrazí obrazovka nastavení „Nabídka 3D“, ale 3D snímky se nezobrazují, vypněte zařízení, které přehrává 3D obsah a znovu jej zapněte.
  - 3D Synchronizční vysílač nemusí fungovat pod přímým slunečním světlem.
  - Vnímaný 3D efekt se může lišit od diváka k divákovi.
  - 3D efekt může být méně výrazný, pokud je okolní teplota nízká.
  - 3D efekt může být méně výrazný a barvy se posunou, pokud ležíte nebo zakláníte hlavu.
Při sledování 3D snímků se na obou stranách obrazovky objeví černé pruhy.
  - Černé pruhy se zobrazí po obou stranách obrazovky pro zpracování 3D signálů v režimu simulovaného 3D zobrazení nebo pro nastavení hloubky 3D snímků v „Nastavení hloubky 3D“.
3D zobrazení se automaticky zapne, když je rozpoznán 3D signál.
  - Zvolte „Vyp“ z nabídky „Automatické 3D“ pro manuální vypínání a zapínání zobrazení 3D. Stiskněte HOME a poté zvolte > Displej > Nastavení 3D.
Při detekci 3D signálu se automaticky zobrazí zpráva „Byl rozpoznán 3D signál.“.
  - Zvolte „Vyp“ z „Oznámení 3D signálu“. Stiskněte HOME a poté zvolte > Displej > Nastavení 3D.

Copyright 2010 Sony Corporation