#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Χρήση του μενού Home >
- Δίκτυο >
- Ρύθμιση δικτύου (Επιλέξτε Ενσύρματη ρύθμιση > Χρήστης.)

# Ρύθμιση δικτύου (Επιλέξτε Ενσύρματη ρύθμιση > Χρήστης.)

Ρύθμιση διεύθυνσης IP
  Επιλέξτε "Χειροκίνητο" για να ορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα ή "Αυτόμ." για να την ορίσετε αυτόματα.
Διεύθυνση IP/Μάσκα υποδικτύου/Προεπιλεγμένη πύλη/Κύριο DNS/Δευτερεύον DNS
  Ρυθμίστε τις παραμέτρους κάθε επιλογής, όταν έχει επιλεχθεί η ρύθμιση "Χειροκίνητο" στη "Ρύθμιση διεύθυνσης IP".
Διεύθυνση MAC
  Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC, η οποία είναι ένα σταθερό και παγκοσμίως μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής δικτύου.
Διακομιστής Proxy
  Ρυθμίστε το όνομα του διακομιστή μεσολάβησης και τον αριθμό θύρας, εάν χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης.
Δίκτυο (SSID)
  Επιλέξτε το SSID (όνομα δικτύου) του δρομολογητή προορισμού.
Ασφάλεια
  Επιλέξτε το κατάλληλο κλειδί ασφαλείας.

Copyright 2010 Sony Corporation