#

# Sähköinen i-Manual-opas

- Tulosta
- Fonttikoko

- Aloitussivu >
- Osien kuvaus >
- Takaosa

# Takaosa

- 3D SYNC
- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. 3D SYNC

   Kytke erikseen hankittavissa olevaan 3D tahdistus lähettimeen.

2. LAN

   Kytkentä olemassa olevaan verkkoon Ethernet-kaapelilla.

3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liitäntä välittää ääni- ja kuvasignaalin täysin digitaalisena ja pakkaamattomana tämän television ja minkä tahansa HDMI-yhteensopivan ääni-/kuvalaitteen välillä. Lisäksi jos kytket televisioon ”HDMI-ohjaus”-toimintoa tukevan laitteen, televisio ja laite voivat olla yhteydessä keskenään.

   ####

   - On tärkeää, että käytät ainoastaan hyväksyttyä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
   - Jos kytket digitaalisen äänijärjestelmän, joka tukee Audio Return Channel (ARC) -tekniikkaa, käytä HDMI IN 1 -liitäntää. Muussa tapauksessa käytä lisäksi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitäntää.
   - Jos laitteessa on DVI-liitäntä, kytke se television sivussa olevaan HDMI IN 2 -liitäntään DVI - HDMI -sovittimella (ei mukana) ja kytke sitten laitteen äänilähtöliitännät PC/HDMI 2 AUDIO IN -liitäntään, joka on osa PC IN -liitäntää.
4. / AV 1

   Käytä kytkennässä SCART-sovitinta. Jos kytket analogisen dekooderin, television viritin lähettää salatun signaalin dekooderiin, joka purkaa signaalin ja lähettää sen edelleen.

5. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Voit kuunnella television ääntä siihen kytketystä digitaalituloliitännällä varustetusta kotiteatterijärjestelmästä.

6. RF-tuloliitäntä, johon kytketään kaapeli tai antenni.

   ####

   - Satelliittiyhteyttä tukevissa malleissa on myös satelliittituloliitäntä.

Copyright 2010 Sony Corporation